# PŘEHLED ČIŠTĚNÍ

Přístroj pravidelně čistěte, zajistíte tak, aby nadále pracoval s nejvyšší kvalitou.
Pokud se vyskytují barevné/bílé čáry nebo dochází k uvíznutí papíru, postupujte podle pokynů k čištění níže.

Pokud se na skenovaných obrazech vyskytují skvrny nebo barevné/bílé čáry | Vyčistěte postupně následující součásti, až nebudou zanechávány žádné skvrny nebo barevné/bílé čáry. ČIŠTĚNÍ SKLA PRO DOKUMENTY A AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ ČIŠTĚNÍ NABÍJECÍ KORONY PRVNÍHO PŘENOSOVÉHO PÁSU
Dojde-li k uvíznutí papíru v pomocném zásobníku: | ČIŠTĚNÍ PODÁVACÍHO VÁLCE POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU
Když se na naskenovaném originálu při použití automatického podavače dokumentů objeví čáry nebo jiné skvrny: | ČIŠTĚNÍ PODÁVACÍHO VÁLCE PAPÍRU
Když se objevují barevné čáry: | ČIŠTĚNÍ LASEROVÉ JEDNOTKY ČIŠTĚNÍ HLAVNÍ NABÍJECÍ KORONY FOTOVÁLCE

K čištění přístroje nepoužívejte hořlavý sprej. Pokud dojde ke kontaktu plynu ze spreje s horkými elektrickými součástkami nebo fixační jednotkou v přístroji, může dojít ke vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidlo, benzín ani jiná těkavá čistidla. Mohly by poškodit plášť nebo změnit jeho barvu.
- Jemným hadříkem opatrně setřete nečistoty z oblasti na ovládacím panelu se zrcadlovým povrchem (zobrazeno níže). Pokud použijete hrubý hadr nebo v případě příliš silného drhnutí může dojít k poškození povrchu.

Oblast se zrcadlovým povrchem je zobrazena jako .
Na začátek stránky