# ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO ZÁSOBNÍKU

## Přehled

Zakládání papíru do zásobníku 1 – 4 (v případě, že je nainstalován stolek/zásobník 1x500/2x500/3x500 listů papíru; do zásobníku 2 v případě, že je nainstalován stolek/zásobník 500 a 2 000 listů papíru)
Do zásobníků 1 a 4 lze vložit maximálně 500 listů papíru velikosti A5R až A3 (5-1/2" x 8-1/2"R až 11" x 17").
Pokud vložíte jiný typ nebo velikost papíru, než který byl vložen dříve, nezapomeňte ověřit nastavení v nabídce režimu nastavení. Nesprávné nastavení ovlivňuje automatickou volbu papíru. Může tak dojít k chybě tisku, tisku na papír nesprávné velikosti nebo uvíznutí papíru.
Nepokládejte na zásobník těžké předměty a netlačte na něj příliš.
Kontrola typu a velikosti papíru:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení zásobníku papíru].

## Ovládání

Vytáhněte zásobník papíru.
Vytáhněte opatrně zásobník až na doraz.
Chcete-li vložit papír, přejděte ke kroku 3. Chcete-li vložit jinou velikost papíru, přejděte na další krok.
Nastavte vodicí lišty A a B tak, že stlačíte jejich zajišťovací páčky a posunete lišty podle délky a šířky papíru, který chcete vložit.
Vodicí lišty A a B jsou posuvné. Stiskněte páčku zámku, posuňte každé vodítko a nastavte tak velikost papíru.
Vložte papír do zásobníku.
Vložte papír tiskovou stranou nahoru. Stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru (maximálně 500 listů).
Papír před vložením do zásobníku dobře prolistujte. Není-li papír prolistován, může se podat více listů najednou a způsobit tak zaseknutí.
Zatlačte zásobník opatrně do přístroje.
Zasuňte zásobník úplně do přístroje.
Na začátek stránky