# VAROVÁNÍ A STAV E-MAILEM

Stav e-mailu
Zvolí standardní nebo rozšířené nastavení funkce stavu e-mailem.
Funkce stavu e-mailem může pravidelně odesílat informace o stavu přístroje na uloženou adresu.
Standardní
Nastaví samostatně seznam adres pro odesílání stavu e-mailem 1, seznam adres pro odesílání stavu e-mailem 2 a seznam adres prodejců.

Položka | Popis
--- | ---
E-mailová adresa | Zadejte e-mailovou adresu cíle, kam mají být odesílány informace o stavu přístroje. Zadáte-li více adres, oddělte je středníkem (;) nebo čárkou (,).
Odeslat nyní | Klepnete-li na tuto klávesu, je cíli ze seznamu e-mailových adres odeslána zpráva o stavu přístroje.
Odeslat podle rozvrhu 1 | Je-li zaškrtnuto , je e-mail odesílán pravidelně podle přednastaveného rozvrhu.
Odeslat podle rozvrhu 2 | Je-li zaškrtnuto , je e-mail odesílán pravidelně podle přednastaveného rozvrhu.
Plánování | Zvolte rozvrh odesílání e-mailů.

Pokročilá nastavení
Obousměrná zpráva o stavu Lze povolit obousměrné odesílání zpráv o stavu.

Položka | Popis
--- | ---
Server POP3 | Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru POP3.
Číslo portu | Zadejte číslo portu serveru POP3. Výchozí nastavení je port 110.
Ověření POP | Pro ověření serveru POP3 se použije protokol ověření (včetně APOP).
Uživatelské jméno | Zadejte uživatelské jméno. Pro odesílání obousměrných zpráv o stavu je třeba mít zřízen speciální uživatelský účet.
Heslo | Zadejte heslo. Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo] na .
Interval kontroly | Zadejte interval vyvolání serveru POP3. Výchozí nastavení je pět minut.
Povolit SSL | Umožňuje komunikaci POP přes SSL nebo komunikaci POP přes TLS prostřednictvím příkazu STLS. To vyžaduje, aby server podporoval komunikaci POP přes SSL nebo příkaz STLS. Chcete-li povolit komunikaci SSL, zadejte do volby čísla portu komunikace SSL „Číslo portu“. Chcete-li povolit komunikaci POP přes TLS, nastavte volbu „Číslo portu“ na stejné číslo portu jako běžnou komunikaci POP3.
Test připojení | Klepněte na tlačítko [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru POP3.

Zpráva s varováními
Zvolí nastavení funkce varování e-mailem.
Funkce varování e-mailem může prostřednictvím e-mailu hlásit administrátorovi nebo prodejci problém s přístrojem.
Nastaví samostatně seznam adres pro odesílání stavu e-mailem 1, seznam adres pro odesílání stavu e-mailem 2 a seznam adres prodejců.
E-mailová adresa
Zadejte e-mailovou adresu cíle, kam má být odeslána varovná zpráva. Můžete zadat více adres a oddělit je středníkem nebo čárkou.
Příklad: aaa@abc.jp,bbb@xyz.com
Na začátek stránky