# FINIŠER

## Přehled

Toto zařízení umožňuje třídění papíru na výstupu a skládání jednotlivých sad papíru. Podle potřeby každou sadu sešije.
Chcete-li ve vytištěném papíru děrovat otvory, nainstalujte volitelný modul děrovací jednotky.

- Názvy funkcí
- Spotřební materiál
- Údržba finišeru

Názvy funkcí
Následující kapitola popisuje součásti, které jsou zpřístupněny po otevření finišeru.
×
Výstupní zásobník
Do tohoto zásobníku se ukládají sešité a odsazené výtisky.
Zásobník je posuvný. Rozšiřte zásobník, pokud chcete tisknout na papír velkého formátu (A3W, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R a 7-1/4" x 10-1/2"R).
×
Páčka
Pomocí páčky finišer odsunete, abyste mohli vyjmout uvíznutý papír, vyměnit svorky nebo odstranit uvíznutou svorku.
×
Schránka na odpad z děrování (je-li nainstalován děrovací modul)
Sem se ukládá odpad z děrovacího zařízení.
×
Přední kryt
Otevřete tento kryt, chcete-li odstranit zaseknutý papír, vyměnit svorky nebo odstranit zaseknutou svorky, nebo vyjmout schránku na odpad z děrování.
×
Pouzdro na svorky
Drží kazetu na svorky. V případě nutnosti výměny kazety se svorkami nebo vyjmutí zaseknutých svorek vytáhněte pouzdro.
×
Páčka uvolnění pouzdra na svorky
Tuto páčku použijte pro vyjmutí pouzdra na svorky.
Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.

- Finišer není možné nainstalovat současně s finišerem vazby.
- Po zapnutí přístroje a při tisku buďte opatrní, protože se výstupní zásobník může pohybovat nahoru a dolů.

Spotřební materiál
Finišer vyžaduje následující kazetu se svorkami:
Schránka sponek (přibližně 5 000 svorek v kazetě x tři kazety)
MX-SCX1
Údržba finišeru
Pokud v kazetě na svorky dojdou svorky, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva. Podle uvedeného postupu vyměňte kazetu na svorky.

## Ovládání

Výměna kazety
Otevřete kryt.
Stiskněte páčku vlevo a posouvejte finišer doleva, dokud se nezastaví.
Opatrně posouvejte finišer, dokud se nezastaví.
Stiskněte páčku uvolnění pouzdra na svorky a vyjměte pouzdro.
Vytáhněte pouzdro na svorky doprava.
Prázdnou kazetu na svorky vyjměte z pouzdra na svorky.
Zasuňte novou kazetu na svorky do pouzdra podle obrázku.
Zasunujte kazetu na svorky, dokud nezacvakne na místo.
Vyměňte pouzdro na svorky.
Zasunujte pouzdro na svorky, dokud nezacvakne na místo.
Zasuňte finišer zpět doprava.
Opatrně zasuňte finišer zpět doprava, dokud nezapadne na původní místo.
Zavřete kryt.
Zhotovte zkušební kopii v režimu třídění a sešívání a ověřte si správnost sešívání.
Zhotovte zkušební kopii v režimu třídění a sešívání a ověřte si správnost sešívání.
Na začátek stránky