# POSTUP ODESLÁNÍ OBRAZU

Nejdříve klepnutím na příslušnou ikonu na výchozí obrazovce uveďte přístroj do požadovaného režimu odeslání obrazu.

- VÝBĚR REŽIMU SÍŤOVÉHO SKENERU

Vložte originál.
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Zadejte cíl.
Klepnutím na klávesu adresy přímo zadáte cíl a určíte adresu pro odeslání naskenovaných dat.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Nakonfigurujte nastavení skenování.
Zadejte velikost skenování originálu, expozici, formát souboru a další položky.
V případě potřeby můžete nastavení provést podle následujících funkcí.

- HROMADNÉ SKENOVÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ORIGINÁLŮ
- ÚPRAVA BAREV A STÍNOVÁNÍ
- SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ

- AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN ORIGINÁLU (OBOUSTRANNÝ ORIGINÁL)
- VELIKOST SKENOVÁNÍ A VELIKOST ODESLÁNÍ (ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ)
- ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU
- ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT
- ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU
- ZMĚNA EXPOZICE A TYPU OBRAZU ORIGINÁLU
- ZMĚNA ROZLIŠENÍ
- ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU
- ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU INTERNETOVÉHO FAXU
- ZMĚNA BAREVNÉHO REŽIMU

Nastavte Ostatní.
Pomocí funkce Ostatní pro jiná nastavení, než pro skenování, například odesílání dvou stran jako jedné strany nebo odesílání originálů různých velikosti současně.
Odešlete originál.
Klepněte na klávesu [Start].
Klepnutím na klávesu [Náhled] můžete zkontrolovat náhled obrazu.
Když vložíte originál na sklo pro dokumenty:
Opakujte postup vložení originálu a odeslání, dokud nejsou odeslány všechny originály. Po naskenování všech originálů klepněte na klávesu [Konec čtení].
Na začátek stránky