# RŮZNÁ NASTAVENÍ

Lze nastavit různá zařízení připevněná k přístroji.
Nastavení detektoru orig. vel.
Chcete-li detekovat velikost originálu pomocí funkce detekce velikosti originálu, zvolte jednu z 8 níže uvedených skupin standardních velikostí originálů.

Volby | Detekovatelné velikosti originálu
--- | ---
Sklo pro dokumenty | Zásobník podavače dokumentů (automatický podavač dokumentu)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8 1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8 1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8 1/2" x 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11"x17", 8 1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8 1/2" x 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 x 340 mm (8 1/2" x 13 2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8 1/2" x 11", 216 x 340 mm (8 1/2" x 13 2/5")
AB-5 | 216 x 343 mm (8 1/2" x 13 1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8 1/2"x11", 216 x 343 mm (8 1/2"x13 1/2")
Palec-1 | 11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2"
Palec-2 | 11" x 17", 216 x 330 mm (8 1/2" x 13"), 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2" | A3, A4, 11"x17", 216 x 330 mm (8 1/2"x13"), 8 1/2"x11", 8 1/2"x11"R, 5 1/2"x8 1/2"
Palec-3 | 11" x 17", 8 1/2" x 13 2/5" (216 x 340 mm), 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2" | A3, A4, 11"x17", 8 1/2"x13 2/5 (216 x 340 mm), 8 1/2"x11", 8 1/2"x11"R, 5 1/2"x8 1/2"

Zrušit detekci na skle pro dokumenty
Funkci detekce velikosti originálu na skle pro dokumenty lze vypnout. Vypnete-li ji, je se všemi originály umístěnými na sklo pro dokumenty zacházeno jako s originály zvláštní velikosti.
Zakázání podavače dokumentů
Toto nastavení použijte pro zakázání použití automatického podavače dokumentů, například když má podavač závadu. (Je-li nastavení aktivní, lze stále skenovat na skle pro dokumenty.)
Režim podávání originálů
Níže uvedené režimy podávání originálu lze nastavit jako výchozí režimy pro kopírování, odesílání obrazu, skenování na HDD a ukládání na externí paměťové zařízení. Používáte-li režim často, nemusíte režimy měnit při každém použití.

- Originál s různou velikostí (stejné šířky (pouze pro režim kopírování) / odlišné šířky)
- Režim pomalého skenování
- Přeskočení prázdné stránky*

* Vynechání režimů faxu a internetového faxu.
Zablokování duplexu
Používá se k vypnutí oboustranného tisku, například při závadě duplexního modulu.
Vypnutí velkokapacitní kazety
Toto nastavení slouží k zakázání použití velkokapacitního zásobníku například při závadě.
Vypnutí volitelné zásuvky zásobníku papíru
Toto nastavení slouží k vypnutí volitelné zásuvky zásobníku papíru například při závadě.
Zakázání nastavení zásobníku
Nastavení slouží k zákazu možnosti nastavit zásobník (kromě pomocného zásobníku).
Vypnutí finišeru
Toto nastavení slouží k zakázání použití finišeru nebo finišeru vazby například při závadě.
Zákaz odsazení
Vypne odsazení.
Vypnutí sešívačky
Toto nastavení slouží k zakázání použití svorky například při závadě svorky finišeru nebo finišeru vazby.
Nastavení pozice sešívání vazby
Toto nastavení se použije k úpravě pozice svorky (pozice vazby), je-li instalován finišer vazby a používá-li se funkce sešívání vazby.
Hodnotu lze nastavit v krocích po 0,2 mm v rozsahu +/-5,0 mm od výchozí pozice jednotlivých velikostí papíru.
Vypnutí děrování
Toto nastavení slouží k zakázání použití děrování například při závadě děrovacího modulu finišeru nebo finišeru vazby.
Vypnutí barevného režimu
(Nastane-li problém s barvami)
Když nastane problém s barvami a nelze tisknout, bude použití barevného režimu dočasně blokováno. Černobílý tisk bude možný i nadále.
Tato funkce je určena jen pro mimořádné případy. Je-li toto nastavení zapnuto, může je zrušit jen servisní technik. Okamžitě se obraťte na svého prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu uvedeného ve stručné příručce, aby mohl servisní technik zrušit nastavení a vyřešit problém.
Nastavení automatické volby papíru
Umožňuje určit typy papíru*, které budou vybrány funkcí automatická volba papíru. Zvolte jedno z následujících nastavení:

- Běžný papír
- Běžný a recyklovaný papír
- Recyklovaný papír

Funkce automatické volby papíru nebude vybírat žádný jiný typ papíru, než jsou typy papíru určené tímto nastavením.

*
  Typ papíru nastavený pro jednotlivé zásobníky papíru zvolením [Nastavení systému] →[Nastavení zásobníku] v režimu nastavení.

Nastavení tandemového připojení
Jsou-li jako síťové tiskárny použity dva přístroje pomocí protokolu TCP/IP, použijte toto nastavení pro konfiguraci čísla portu a IP adresy přístroje použitého jako tandemový podřízený přístroj.
Vypnutí režimu hlavního přístroje
Chcete-li zakázat tandemové odesílání, aktivujte toto nastavení. (Normálně není toto nastavení nutné.)
Vypnutí režimu podřízeného přístroje
Chcete-li zakázat tandemový příjem, aktivujte toto nastavení. (Normálně není toto nastavení nutné.)
Chcete-li použít funkci tandemu, když je zapnuto ověření uživatele, musíte použít stejné přihlašovací jméno a heslo na hlavním i podřízeném přístroji. Nepoužijete-li stejné přihlašovací jméno a heslo, nemusí být počet stránek přidán k účtu příslušného uživatele, nebo může dojít k tisku pouze u hlavní tiskárny.
Výchozí nastavení výrobce pro číslo portu je [50001]. Pokud se při tomto nastavení nesetkáte s potížemi, neměňte číslo portu.
Detekovat standardní v automatickém barevném režimu
Je-li barevný režim nastaven v režimu kopírování na automatický, lze nastavit práh rozlišení pro určení, zda jsou originály barevné nebo černobílé, na jednu z pěti úrovní. Když nastavíte [Nejbližší ČB],originály se snáze rozpoznají jako černobílé. Když nastavíte [Nejbližší barva], originály se snáze rozpoznají jako barevné.
Nastavení registrace
Lze nastavit různá zařízení připevněná k přístroji.
Jsou-li při barevném tisku barvy na výtisku posunuty, lze tiskové pozice barev upravit.
Chcete-li vybranou barvu zesvětlit, klepněte na klávesu [Automatické nastavení] a nastavte expozici. Po klepnutí na klávesu se zobrazí zpráva. Klepněte na klávesu [Provést].
Optimalizace pevného disku
Lze nastavit různá zařízení připevněná k přístroji.
Tato funkce optimalizuje stav pevného disku přístroje provedením defragmentace dat. Pokud probíhá nějaká úloha, objeví se hlášení a optimalizace nezačne, dokud nebude úloha dokončena. Během optimalizace nelze provádět následující operace:

- Přístup k režimu nastavení (webová verze) a píjem dat tisku
- Použití kláves na ovládacím panelu
- Vypnutí napájení hlavním vypínačem přístroje.
- Automatické vypnutí

Když je optimalizace dokončena, bude přístroj automaticky restartován.
Pokud je často používána funkce ukládání dokumentů a výstup souborů se zdá být poněkud pomalejší, může optimalizace pevného disku zlepšit výkon přístroje.
Režim čistění fixace
V případě, že se na tiskové straně listu objeví tečky nebo jiné nečistoty, vyčistěte fixační jednotku přístroje použitím této funkce. Při jejím spuštění bude vytištěn list s písmenem „V" a dojde k vyčistění fixační jednotky.
Nepozorujete-li zlepšení po prvním použití, zkuste funkci spustit ještě jednou.
Nastavení řízení fixace
Používá se pro řízení teploty fixace toneru podle gramáže papíru.
Nastavení lze použít pro běžný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, předtištěný papír, hlavičkový papír, barevný papír a uživatelský papír.
Můžete zvolit 60 až 89 g/m2, nebo 90 až 105 g/m2 (16 až 23 lbs nebo 23+ až 28 lbs).

- Použijte pouze papír ve váhovém rozsahu, který je zde nastavený. Nekombinujte běžný nebo jiný papír mimo rozsah s papírem v zásobníku.
- Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE v kapitole PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

Seznam Výtisků
Chcete-li v tisku seznamu určit [Jednostranný] nebo [Oboustranný] tisk.
Omezení černých pruhů
Vyberte, zda využívat omezení černých pruhů.
Omezení černých pruhů lze použít pro funkci Skenovat originál, Kopírovat, Odeslání obrazu a Skenovat na HDD.
Jestliže omezení černých pruhů povolíte, vyberte jednu z následujících možností.

- Zpracovat tenké černé pruhy.
- Normální
- Zpracovat tenké i silné černé pruhy

Zobrazení varovného hlášení při zjištění černých pruhů.
Povolte tuto možnost, jestliže chcete zobrazovat varovné hlášení v případě, že podavač dokumentů detekuje černé pruhy.
Na začátek stránky