# PŘÍJEM/PŘEDÁNÍ FAXOVÝCH DAT

NASTAVENÍ INTERNETOVÉHO FAXU
Tato nastavení lze konfigurovat, je-li nainstalován rozšiřující modul Internet fax.
Zahájení příjmu
Po klepnutí na tuto klávesu se přístroj okamžitě připojí k poštovnímu serveru (POP3 server) a zkontroluje přijaté internetové faxy. Pokud máte přijaté internetové faxy, budou staženy a vytisknuty.
Klávesa manuálního příjmu na počáteční obrazovce
Zobrazí klávesu [Manuální příjem I-faxu] na základní obrazovce režimu Internet fax.
Předání přijatých dat
Nemůže-li přístroj tisknout, protože došel papír nebo toner, mohou být přijaté faxy předány na jiný přístroj s funkcí Internet fax.
Zrušení předávání
Klepněte na zobrazení stavu úloh a zrušte předávání faxu obdobným způsobem, jako u úlohy odeslání.
Jestliže nebyly přijaty žádné faxy nebo není naprogramováno faxové číslo pro předání, není možné fax předat.

- Chcete-li aktivovat možnost Zahájení příjmu, je třeba nakonfigurovat nastavení serveru POP3. Podívejte se do režimu nastavení [Nastavení aplikace] → [Nastavení I-faxu].
- Chcete-li registrovat adresu pro předávání, podívejte se do části „Nastavte adresu pro předání dat“ v režimu nastavení.
- Pokud bylo předání neúspěšné, protože bylo odeslání zrušeno nebo nastala chyba při komunikaci, budou faxy, které měly být předány, vráceny do fronty tiskových úloh přístroje.
- Pokud se úspěšně vytisknou počáteční stránky faxu, budou předány jen ty stránky, které se nevytiskly.
- Je-li v režimu nastavení zvolená možnost [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení ovládání] → [Výchozí nastavení] a je-li povolena možnost „Nastavení podržení pro přijatá tisková data“, budete vyzváni, abyste zadali heslo. Pomocí číselných kláves zadejte správné heslo.

Na začátek stránky