# FINIŠER VAZBY

## Přehled

Toto zařízení nabízí funkci odsazení, která vysouvá setříděný papír a každou sadu papíru skládá, funkci třídění a sešívání, která zajišťuje sešití každé sady výtisků, funkci sešívání vazby, která automaticky sešije střed výtisků a složí je na polovinu a také funkci skládání papíru, která skládá papír na polovinu.
Chcete-li ve vytištěném papíru děrovat otvory, nainstalujte volitelný modul děrovací jednotky.

- Názvy funkcí
- Spotřební materiál
- Údržba finišeru vazby

Názvy funkcí
×
Sestavovač sešívačky
Toto zařízení dočasně skládá papír, který bude sešíván.
×
Výstupní zásobník
Do tohoto zásobníku se ukládají sešité a odsazené výtisky.
Zásobník je posuvný. Rozšiřte zásobník pro tisk na velký papír (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" a 8-1/2" x 13").
×
Boční kryt
V případě nutnosti výměny kazety se svorkami nebo vyjmutí zaseknutých svorek otevřete tento kryt.
×
Zásobník sešívání vazby
Do tohoto zásobníku se ukládají výtisky se sešitou vazbou.
×
Horní kryt
Otevřete tento kryt a vyjměte zaseknutý papír.
×
Přední kryt
V případě nutnosti výměny kazety se svorkami nebo vyjmutí zaseknutých svorek otevřete tento kryt.
Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.

- Podávací jednotka papíru je nutná pro nainstalování sedlového finišéru a stolku/zásobníku 1x500/2x500/3x500/500 a 2 000 listů papíru.
- Nepokládejte na finišer vazby těžké předměty a netlačte na něj příliš.
- Po zapnutí přístroje a při tisku buďte opatrní, protože se zásobník může pohybovat nahoru a dolů.
- Finišer vazby není možné nainstalovat současně s finišerem.

Spotřební materiál
Finišer vazby vyžaduje následující kazetu se svorkami:
Jednotka finišeru
Schránka sponek (přibližně 5 000 svorek v kazetě x tři kazety) MX-SCX1
Jednotka sešívání vazby
Kazeta na svorky (přibližně 2000 svorek v kazetě x tři kazety) AR-SC3
Údržba finišeru vazby
Pokud v kazetě na svorky dojdou svorky, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva. Podle uvedeného postupu vyměňte kazetu na svorky.

## Ovládání

- Výměna kazety na svorky (jednotka finišeru)
- Výměna kazety na svorky (jednotka finišeru vazby)

Výměna kazety na svorky (jednotka finišeru)
Otevřete přední kryt.
Přitáhněte páčku a posouvejte finišer vazby doleva, dokud se nezastaví.
Opatrně posouvejte finišer, dokud se nezastaví.
Stiskněte páčku uvolnění pouzdra na svorky a vyjměte pouzdro.
Vytáhněte pouzdro na svorky doprava.
Prázdnou kazetu na svorky vyjměte z pouzdra na svorky.
Zasuňte novou kazetu na svorky do pouzdra podle obrázku.
Zasunujte kazetu na svorky, dokud nezacvakne na místo.
Vyměňte pouzdro na svorky.
Zasunujte pouzdro na svorky, dokud nezacvakne na místo.
Zatlačte finišer vazby zpět a zajistěte jej v přístroji.
Opatrně zasuňte finišer zpět doprava, dokud nezapadne na původní místo.
Zavřete přední kryt.
Zhotovte zkušební kopii v režimu třídění a sešívání a ověřte si správnost sešívání.
Výměna kazety na svorky (jednotka finišeru vazby)
Před započetím tohoto postupu vyjměte veškeré výtisky z výstupního zásobníku finišeru vazby. Neukládejte výtisky zpět do výstupního zásobníku.
Otevřete boční kryt.
Vyjměte prázdnou kazetu na svorky.
Vložte nové kazety na svorky.
Sejměte kryt z kazety z jednotlivých kazet na svorky a pak kazety nainstalujte.
Uzavřete boční kryt.
Na začátek stránky