# NASTAVENÍ BAREV

Následující nastavení se týkají kopírování.
Výchozí nastavení, určená těmito nastaveními, se použijí pro všechny funkce přístroje (nejen pro kopírování).
Následující nastavení se týkají barvy.
Počáteční nastavení vyvážení barev
Hodnoty vyvážení barev získané pomocí funkce vyvážení barev v jiném režimu je možné uložit v programu (1 až 48) a pak tyto hodnoty vyvolat a uložit jako počáteční nastavení vyvážení barev*. Tuto funkci použijte, když chcete opakovaně použít nastavení vyvážení barev pro oblíbenou barvu nebo pro korekci, když dojde ke změně ve vyvážení barev.

*
  Zvolíte-li nastavení vyvážení barev v jiném režimu, zobrazí se přednastavené hodnoty.

Návrat na výchozí nastavení výrobce
Slouží k návratu uložených hodnot vyvážení barev k výchozímu nastavení výrobce (všechny hodnoty vyvážení barev jsou nastaveny na 0 pro 8 úrovní každé barvy).
AUTOMATICKÁ KALIBRACE BAREV
Povede automatickou korekci barev, když je barva na barevných kopiích posunutá. Přístroj vytiskne vzorník, který se naskenuje, a barvy se tak automaticky zkorigují.
Po klepnutí na klávesu [Provést] a vytisknutí vzorníku barev se objeví výzva k zahájení automatické kalibrace. Dejte vzorník na sklo pro dokumenty, jak je ukázáno níže (tenká čára u hrany papíru je nalevo).
Položte na vzorník kopírovací papír (asi pět listů), který má stejnou velikost jako vzorník, opatrně zavřete automatický podavač dokumentů a klepněte na klávesu [Provést].

- Před provedením automatické kalibrace barev zkontrolujte, zda je nastavení registrace správné. Není-li nastavení registrace správné, proveďte Nastavení registrace.
- Jsou-li barvy po provedení automatické kalibrace barev stále posunuté, můžou se barvy zlepšit opakováním automatické kalibrace barev.

Na začátek stránky