# ČIŠTĚNÍ HLAVNÍ NABÍJECÍ KORONY FOTOVÁLCE

## Přehled

Pokud se objeví černé či barevné čáry i poté, co jste vyčistili sklo a automatický podavač dokumentu, můžete čističem hlavní nabíjecí korony vyčistit hlavní nabíjecí koronu fotoválce.

- Pokud vyčištění hlavní nabíjecí korony fotoválce problém neodstraní, vytáhněte ovladač ven a zasuňte jej zpět ještě třikrát.
- Při vytahování a zasouvání ovladače při čištění korony jej tahejte a zasouvejte pomalu z jednoho konce na druhý.

## Ovládání

Otevřete přední kryt.
Přesuňte zámek kontejneru pro sběr toneru do uvolněné polohy, zatlačte jej dolů, až se nádoba zastaví, pak ji pomalu zvedněte nahoru a vyjměte.
Vyjměte čistič nabíjecí korony.
Čistič korony je upevněn k přednímu krytu přístroje.

1. Stiskněte pravou stranu čističe nabíjecí korony a vyhákněte jej.
2. Přesuňte jej přes háček a umístěte poblíž.
3. Otočte čistič nabíjecí korony okolo čepu (A) a vyhákněte jej směrem vlevo.

Vyčistěte hlavní nabíjecí koronu.
Opatrně zasuňte čistič nabíjecí korony až dovnitř a pak vytáhněte ven.
Vložte jej tak, aby štítek (A) na straně cíle čištění a štítek (B) na straně čističe nabíjecí korony byly orientovány podle obrázku.
Opakujte krok 4 pro všechny ostatní hlavní nabíjecí korony.
V přístroji jsou celkem 4 místa, která je nutné vyčistit uvedeným způsobem.
Čistič nabíjecí korony vraťte zpět na původní místo.

1. Zavěste čistič nabíjecí korony na čep (A) a otočte jím, pak nasaďte špičku (strana bez rukojeti) na háček vlevo.
2. Pravou stranu čističe nabíjecí korony nasaďte na háček a umístěte jej dozadu.
3. Nasaďte čistič nabíjecí korony na háček.

Nainstalujte kontejner pro sběr toneru.
Vkládejte schránku nakloněnou směrem shora. (V opačném směru, než při vytahování.)
Zatlačte kontejner pro sběr toneru do přístroje.
Zasunujte nádobu, dokud nezacvakne na místo.
Kontejner pro sběr toneru zajistěte.
Přesuňte zámek kontejneru pro sběr toneru do zajištěné polohy.
Zavřete přední kryt.
Na začátek stránky