# NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍHO SMĚROVÁNÍ (ULOŽENÍ NA HDD)

Nastavte ukládání přijatých faxů na pevný disk.

Položka | Popis
--- | ---
Automatické ukládání přijatých faxů na HDD | Nastavte, zda se přijaté faxy budou ukládat na pevný disk.
Určete, které faxy se uloží | Určete, které přijaté faxy se uloží. Vyberte řádek 1 až 3 a internetový fax.
Určete složku | Určete složku, do které se budou ukládat přijaté faxy. Zadejte název složky o délce max. 32 znaků plné/poloviční šířky.
Zapnout/vypnout ukládání do složek podle data | Konfigurujte nastavení tak, aby se vytvářely složky podle dat a přijaté faxy se do nich ukládaly.
Nastavení tisku přijatých faxů | Konfigurujte nastavení tisku přijatých faxů. Uložit a vytisknout: Uložte přijaté faxy na pevný disk a vytiskněte je. Vytisknout pouze když dojde k chybě při ukládání: Vytisknout přijatý fax, pokud se uložení nezdaří. Uložit do schránky poruch příchozího směrování, když se uložení nezdaří: Pokud uložení selže, uloží se fax do schránky poruch příchozího směrování.
Formát souboru | Vyberte formát souboru pro příchozí směrování.
Přednastavit znaky | Nastavte znaky, které budou po uložení souboru přidány k jeho názvu. Když je v části "Zadání názvu souboru č. 1 až č. 7" nastaven "Znak 1" a "Znak 2", zadané znaky se připojí k názvu souboru. Zadejte max. 64 znaků plné/poloviční šířky.
Zadání názvu souboru č. 1 až č. 7 | Zadejte informace, které se při ukládání připojí k názvu souboru.
Nastavení příjmu upozornění | Nastavte upozornění, která budou odeslána e-mailem, když přijde fax.
Adresa pro upozornění | Zobrazí adresu, na kterou bude upozornění odesláno.
Přímé zadání | Zadejte adresu pro upozornění. Zadejte adresu o max. délce 1 500 znaků poloviční šířky.
Globální vyhledávání adresy | Vyberte adresu pomocí globálního vyhledávání adresy.
Přidat do seznamu | Přímo zadaná adresa nebo adresa získaná pomocí globálního vyhledávání adresy se uloží jako adresa pro upozornění.

Na začátek stránky