# PŘIDÁNÍ KONTRASTU DO NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PŘED ODESLÁNÍM(KONTRAST)

## Přehled

Tuto funkci nelze použít v režimu Internet fax.

## Ovládání

Vložte originál.
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Kontrast].
Klepnutím na klávesy nebo posunutím posuvníku upravte úroveň kontrastu.
Zrušení nastavení kontrastu:
Klepněte na klávesu [Vyp.].
Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
  Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
  Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec čtení].
  Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.

Na začátek stránky