# ULOŽENÍ PŘIJATÝCH FAXŮ NA PEVNÝ DISK PŘÍSTROJE (PŘÍCHOZÍ ROUTOVÁNÍ)

Přijaté faxy je možné uložit na pevný disk přístroje. Uložené faxy lze zobrazit na počítači.

Přizpůsobte nastavení tak, aby se internetové faxy uložily ve formátu PDF, TIFF (multi) nebo TIFF (jednoduchém). Na uložené přijaté faxy můžete být upozorněni i prostřednictvím e-mailu.
Přijaté faxy se ukládají v tomto adresáři:
\\MFP\faxreceive

- Maximální počet faxů, které lze uložit, je 500 souborů.
- Složka "faxreceive" obsahuje soubory z "Nastavení příchozího směrování (Uložení na HDD)".
- Přijatá data jsou uložena do složky určené v nastavení "Zadejte složku" v "Nastavení příchozího směrování (Uložení na HDD)" v části "Nastavení aplikace". Jestliže nebyla určena žádná složka, automaticky se vytvoří a data se do ní uloží.
- Název souboru přijatých dat můžete nastavit v "Nastavení názvu souboru" v "Nastavení příchozího směrování (Uložení na HDD)" v části "Nastavení aplikace".

Jak uložit přijaté faxy na pevný disk
V "Nastavení sítě" klikněte na možnost [Nastavení veřejné složky/NAS]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)
V nabídce "faxreceive:Použití ukládání" vyberte položku [Platný] a klikněte na tlačítko [Uložit].
Nastavení ukládání přijatých faxů na pevný disk
V režimu nastavení klikněte na [Nastavení aplikace] →[Nastavení příchozího směrování (Uložení na HDD)]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)
- Je možné ukládat přijaté faxy a přijaté internetové faxy. Heslem chráněné faxy a faxy, jejichž příjem byl vyvolán, nelze ukládat.
- Přijaté faxy, které se nemohou uložit kvůli omezení počtu souborů nebo z jiného důvodu, se v závislosti na nastavení vytisknou nebo uloží do schránky poruch vstupního směrování.
Na začátek stránky