# NELZE POUŽÍT OVLÁDACÍ PANEL

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Nesvítí kontrolka napájení? | Jestliže kontrolka napájení nesvítí, zapněte hlavní vypínač přístroje. Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu pevně připojena do zásuvky, přepněte hlavní vypínač do polohy a stisknutím tlačítka [Napájení] přístroj zapněte.
Nezapnuli jste právě přístroj? | Počkejte, dokud se neobjeví hlášení, že je přístroj připraven. Po zapnutí tlačítkem [Napájení] potřebuje přístroj nějaký čas na dokončení zahřívání. Během této doby lze volit funkce, nelze však spouštět úlohy.
Bliká tlačítko [Úsporný režim]? | Byl aktivován režim automatického vypnutí napájení. Stisknutím tlačítka [Úsporný režim] vrátíte přístroj do režimu normálního provozu. - "AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ NAPÁJENÍ
Je otevřený kryt nebo je zařízení odděleno od přístroje? | Přečtěte si hlášení a proveďte příslušná opatření. Když je otevřený kryt nebo je zařízení odděleno od přístroje, objeví se varovné hlášení.
Nepodařilo se přihlásit třikrát po sobě? | Po odblokování se přihlaste zadáním správných informací o uživateli. Je-li v režimu nastavení zapnuto možnost [Výstraha při neúspěšném přihlášení] a přihlášení se třikrát po sobě nezdaří, zobrazí se varování a ověřování bude na 5 minut zablokováno. (Pokud své uživatelské informace neznáte, kontaktujte administrátora.) Režim nastavení → [Kontrola uživatele] → [Výchozí nastavení] → [Výstraha při neúspěšném přihlášení]
Zobrazilo se hlášení, že automatické přihlášení selhalo? | Poraďte se s administrátorem. Automatické přihlášení selhalo z důvodu problému sítě nebo jiných problémů. Jste-li administrátor, klepněte na klávesu [Heslo administrátora], přihlaste se jako administrátor a dočasně změňte nastavení automatického přihlašování v režimu nastavení. (Po vyřešení problémů vraťte změněná nastavení do původního stavu.)
Objevila se na dotykovém panelu zpráva "Zavolejte servis. Kód: xx-xx*."? *Místo xx-xx se objevují písmena nebo číslice. | Znovu zapněte napájení přístroje. Ujistěte se, že barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje je šedá, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy . Počkejte alespoň 10 sekund a přepněte hlavní vypínač do polohy „“. Až se barva kontrolky napájení změní na zelenou, stiskněte tlačítko [Napájení]. Pokud se toto hlášení objevuje i po několikerém vypnutí a zapnutí přístroje tlačítkem [Napájení] a hlavním vypínačem, je pravděpodobné, že nastala závada, která vyžaduje servis. V takovém případě přestaňte přístroj používat, odpojte napájecí kabel a kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu. (Když kontaktujete prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko, informujte je o zobrazovaném kódu chyby.)

Na začátek stránky