# HORNÍ STRANA

Tato část popisuje názvy a funkce odpovídajících částí uvnitř přístroje.
×
Tonerová kazeta
Tato kazeta obsahuje toner. Když je tonerová kazeta prázdná, vyměňte ji za novou.
- VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY
×
Fixační jednotka
Zde se přenesený obraz tepelně fixuje na papír.
Fixační jednotka je horká. Při vytahování zaseknutého papíru dávejte pozor, abyste se nespálili.
×
Přenosový pás
Tento pás vezme obraz vytvořený tonerem z fotojednotky a přenese jej na papír.
Nedotýkejte se ani nepoškozujte přenosový pás.
Mohlo by to způsobit vadu obrazu.
×
Pravý kryt
Otevřete tento kryt pro vyjmutí uvíznutého papíru.
×
Kryt části obracení papíru
Tato jednotka je používána pro obracení papíru při oboustranném tisku. Otevřete tento kryt a vyjměte zaseknutý papír.
×
Hlavní vypínač
Tento vypínač používejte pro zapnutí napájení přístroje.
Když se používají faxové nebo internetové faxové funkce, vždy ponechte tento spínač v poloze „“.
- ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE
×
Kontejner pro sběr toneru
Tato nádoba shromažďuje nadbytečný toner, který zbyl po tisku.
- VÝMĚNA KONTEJNERU PRO SBĚR TONERU
Použité kontejnery pro sběr toneru shromažďuje servisní technik.
×
Páčka uvolnění kontejneru pro sběr toneru
Přesunutím této páčky uvolníte zámek kontejneru pro sběr toneru a budete tak moci nádobu vyměnit nebo vyčistit laserovou jednotku.
- ČIŠTĚNÍ LASEROVÉ JEDNOTKY
– VÝMĚNA KONTEJNERU PRO SBĚR TONERU
×
Rukojeť
Vytáhněte a uchopte rukojeť při přesouvání přístroje.
×
Pravý kryt zásuvky zásobníku papíru
Otevřete tento kryt a vyjměte papír uvíznutý v zásobníku 2, 3 nebo 4.
×
Pravý kryt
Otevřete tuto část a vyjměte papír uvíznutý v zásobníku 1.
×
Páčka uvolnění pravého krytu
Chcete-li vyjmout uvíznutý papír, vytáhněte a podržte tuto páčku nahoře a otevřete pravý kryt.
Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.
Na začátek stránky