# PŘED ODESLÁNÍM NA PŘÍMOU ADRESU SMTP

Přístroj podporuje přímé SMTP, což umožňuje přímé zasílání internetových faxů ve společnosti bez použití poštovního serveru.
Informace o postupu pro uložení přímé adresy SMTP do adresáře najdete v části "UKLÁDÁNÍ ADRES PŘÍMÝM ZADÁNÍM" a "UKLÁDÁNÍ ADRES POMOCÍ VYHLEDÁNÍ GLOBÁLNÍ ADRESY" nebo "UKLÁDÁNÍ SKUPIN". Uložené adresy přímého SMTP jsou součástí adresáře pro režim internetového faxu.
Když je cíl obsazen:
Je-li cíl obsazen, přístroj krátce počká a automaticky pokus o zaslání zopakuje.
Zrušení odesílání:
Odesílání zrušíte na obrazovce stavu úlohy.

- ZASTAVENÍ/SMAZÁNÍ PROBÍHAJÍCÍ NEBO REZERVOVANÉ ÚLOHY

Slouží k nastavení počtu pokusů o opakované vytočení a intervalu mezi pokusy, když nelze navázat spojení z důvodu obsazené linky nebo z jiných důvodů.
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení internetového faxu] → [Nastavení odeslání] → [Volání v případě obsazené linky].
Výchozí nastavení výrobce povoluje dva pokusy v tříminutových intervalech.
Když dojde k chybě v komunikaci:
Když dojde k chybě v komunikaci, nebo druhý faxový přístroj neodpoví na volání ve stanoveném čase, po přednastaveném intervalu bude pokus o odeslání automaticky zopakován.
Zrušení odesílání:
Odesílání zrušíte na obrazovce stavu úlohy.

- ZASTAVENÍ/SMAZÁNÍ PROBÍHAJÍCÍ NEBO REZERVOVANÉ ÚLOHY

Slouží k nastavení počtu pokusů o opakované vytočení a intervalu mezi pokusy, když odeslání selže v důsledku chyby:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení internetového faxu] → [Nastavení odeslání] → [Volání v případě komunikační chyby].
Výchozí nastavení výrobce povoluje dva pokusy v tříminutových intervalech.
Na začátek stránky