# ODSTRANĚNÍ CHROMATICKÝCH BAREV Z NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PŘED ODESLÁNÍM(VÝPADEK BARVY)

## Přehled

Tuto funkci nelze použít v režimu Internet fax.

## Ovládání

Vložte originál.
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Výpadek barvy].
V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].
Zrušení nastavení výpadku barvy:
Klepnutím na klávesu [Výpadek barvy] zrušte zaškrtnutí.
Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
  Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
  Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec čtení].
  Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.

Klepnutím na klávesu [Změnit nastavení] na obrazovce potvrzení dokončení skenu změníte expozici, rozlišení, velikost skenu a odesílanou velikost. (Při skenování každé sudé strany originálu je však možné změnit pouze expozici.)
Na začátek stránky