# VÝBĚR POSTUPU PRO VLOŽENÍ ORIGINÁLU V ZÁVISLOSTI NA JEHO TYPU A STAVU

Umístěte originál do automatického podavače dokumentů. V závislosti na typu a stavu originálu použijte sklo pro dokumenty. Postupujte podle pokynů a zvolte metodu vkládání originálů.
Chcete-li jej vložit do automatického podavače dokumentů, podívejte se do části AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTU.
Jsou-li na originálech vlhká místa od korekčního laku, inkoustu nebo lepidla, počkejte před kopírováním, dokud originály neuschnou. Jinak se mže zašpinit vnitřek přístroje nebo sklo pro dokumenty.
Originály, které mohou být umístěny do automatického podavače dokumentů změnou nastavení nebo způsobu vložení:

- Originál obsahující stránky různých velikostí
  V nabídce Ostatní nastavte možnost [Originál s různou velikostí].
  Originál není možné detekovat, pokud jsou všechny stránky stejné velikosti, ale některé z nich jsou vloženy s odlišnou orientací.

- Tenký originál 35 až 49 g/m2 (9 až 14 lbs)
  V nabídce Ostatní nastavte možnost [Režim pomalého skenování].
  Pro tento typ je zakázáno oboustranné skenování.

- Originál se dvěma nebo třemi otvory
  Vložte originál takovým způsobem, aby děrovaný okraj nepadal do vstupní štěrbiny zásobníku podavače dokumentů. Zadejte orientaci originálu pomocí volby [Nastavení originálu].

Před vložením originálů do zásobníku podavače dokumentů z nich musíte odstranit všechny sešívací sponky nebo svorky na papír. Pokud je nelze vyjmout, použijte sklo pro dokumenty.
Na začátek stránky