# POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

## Přehled

Z protokolu odeslání vyberte cíl a data opětovně odešlete.
Ukládá se 50 posledních cílů odeslání v režimu skenování do e-mailu, internetového faxu a faxu (včetně adres režimu přímého SMTP). Vyberte jednu z nich pro opakované odeslání do cíle. V protokolu o odeslání se zobrazují i cíle odeslání na FTP / do počítače a skenování do síťové složky.
Adresy zobrazované v protokolu o odeslání je možné uložit také do adresáře. To je pohodlné při ukládání adresy, kterou jste zadali manuálně. Adresy odeslání na FTP / do počítače však nelze z přístroje uložit.

- Vyberete-li na obrazovce protokolu o odeslání cíl pro opětovné odeslání, automaticky se vybere režim vybraného cíle.
- Pro opakované odesílání se neukládají následující typy adres.
  - Klávesa předvolby kontaktu či skupiny, pod níž je uloženo více cílů.
  - Cíl oběžníku
  - Cíl při odeslání pomocí programu
- Z důvodu zabezpečení se uživatelské jméno ani heslo neukládají. Objeví-li se obrazovka se žádostí o zadání takových informací, zadejte údaje znovu.

## Ovládání

Na panelu akcí klepněte na klávesu [Zvolte mezi adresami, kam bylo posl. odesíláno].
Klepněte na klávesu cíle opakovaného odeslání.
Zobrazí se posledních 50 adres použitých pro odeslání.
Objeví-li se obrazovka se žádostí o zadání uživatelského jména a hesla, údaje zadejte.
Zrušení nastavení opakovaného odesílání:
Klepněte na zvýrazněnou klávesu.
Když vyberete určitý cíl a klepnete na klávesu [Zaregistrovat novou adresu do adresáře], můžete adresu uložit do adresáře. To je výhodné, pokud jste zadali cíl přímo.
Na začátek stránky