# TONER DOBŘE NEPŘILÉHÁ NEBO SE PAPÍR MAČKÁ

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Používáte papír mimo povolené parametry? | Používejte papír doporučený společností SHARP. Použití papíru určeného pro jiné modely nebo speciálního papíru, který není podporován, může způsobit zasekávání, ohnutí nebo šmouhy na papíru. - Část SPOTŘEBNÍ MATERIÁL ve Stručné příručce
Byl správně nastaven typ papíru? | Nastavte správný typ papíru v nastavení zásobníku. Zajistěte, aby nenastalo následující: Je použit těžký papír, ale v nastavení zásobníku je nastaven jiný než těžký papír. (Obraz může při tření zmizet.) Je použit jiný než těžký papír, ale v nastavení zásobníku je nastaven těžký papír. (Může to způsobovat záhyby a zasekávání papíru.) Režim nastavení → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku]
Je papír vložen tak, že se tiskne na jeho zadní stranu? | Zkontrolujte přední a zadní stranu papíru. Některé typy papíru, jako například samolepky a transparentní fólie mají specifickou přední nebo zadní stranu. Pokud se tiskne na špatnou stranu samolepek nebo transparentní fólie, nemusí toner dobře přilnout a nemusí tak vzniknout čistý obraz.

Na začátek stránky