# PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT INTERNETOVÝCH FAXŮ(FORWARDOVAT DATA FAXU)

## Přehled

Nemůže-li přístroj tisknout, protože došel papír nebo toner, budou přijaté internetové faxy předány na jinou dříve registrovanou adresu internetového faxu (včetně přímé adresy SMTP).

- Jestliže nebyly přijaty žádné faxy nebo není naprogramováno faxové číslo pro předání, není možné fax předat.
- Jestliže již byly některé stránky faxu, který je právě předáván, úspěšně vytištěny, budou předány pouze ty stránky, které nebyly vytištěny.
- Pokud bylo předání neúspěšné, protože bylo odeslání zrušeno nebo nastala chyba při komunikaci, budou faxy, které měly být předány, vráceny do fronty tiskových úloh přístroje.
- Objeví-li se po klepnutí na klávesu [OK] obrazovka pro zadání hesla, bylo povoleno nastavení [Nastavení podržení pro přijatá tisková data]. Pomocí číselných kláves zadejte heslo. Tím zahájíte předávání.
  - VYTISKNUTÍ FAXU CHRÁNĚNÉHO HESLEM (Nastavení podržení pro přijatá tisková data)

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Režim nastavení] na výchozí obrazovce.
Klepněte na klávesu [Příjem/odeslání faxových dat].
Klepněte na klávesu [Nastavení internetového faxu].
Ve volbě [Předat přijatá data] klepněte na klávesu [Provést]. Tím zahájíte přeposílání.
Na začátek stránky