# RYCHLÉ NASTAVENÍ

Zvolte minimální požadované nastavení pro připojení přístroje k síti.
Nastavení IPv4
Když používáte přístroj v TCP/IP (IPv4) síti, použijte toto nastavení na nakonfigurování IP adresy přístroje.
DHCP/BOOTP
Toto nastavení použijte, chcete-li získat adresu IP automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol). Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné ručně zadávat adresu IP.
Je-li použit protokol DHCP/BOOTP, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.
Je-li přístroj používán v síti TCP/IP, nezapomeňte zapnout volbu "Povolit TCP/IP".
RARP
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít protokol RARP.
Adresa IPv4
Zadejte IP adresu přístroje.
Maska podsítě
Zadejte masku IP podsítě.
Výchozí brána
Zadejte adresu výchozí brány.
Nastavení IPv6
Používáte-li přístroj v síti TCP/IP (IPv6), použijte toto nastavení pro nakonfigurování IP adresy přístroje.
IPv6
Aktivujte toto nastavení.
DHCPv6
Díky tomuto nastavení bude adresa IP získána automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné ručně zadávat adresu IP.
Ručně zadaná adresa / Délka předpony
Zadejte IP adresu a délku předpony (0 až 128) přístroje.
Výchozí brána
Výchozí brána

- Je-li použito DHCPv6, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.

- Je-li přístroj používán na síti TCP/IP, nezapomeňte zapnout volbu Povolit TCP/IP.
- V prostředí s IPv6 lze přístroj použít s protokolem LPD nebo IPP.

Nastavení názvu sítě
Název zařízení
Zadejte název zařízení.
Název domény
Zadejte název domény.
Nastavení serveru DNS
Primární server
Zadejte IP adresu primárního serveru DNS.
Sekundární server
Zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS.
Název domény
Zadejte název domény, kde se nachází vybraný DNS server.
Nastavení serveru SMTP
Primární server
Zadejte IP adresu nebo název hostitele primárního serveru SMTP.
Adresa zdroje
Pokud selže přenos dat, může se ze serveru vrátit nedoručený e-mail. Zadejte e-mailovou adresu (pouze jednu), na kterou mají být doručovány e-maily o nedoručení. Obvykle se zadává e-mailová adresa administrátora systému.
Povolit SSL
V případě výběru lze prostřednictvím příkazu STARTTLS použít šifrovanou komunikaci SMTP-přes-TLS.
To vyžaduje podporu příkazu STARTTLS serverem.
Chcete-li povolit komunikaci SSL, nastavte volbu „Číslo portu“ na stejné číslo portu jako běžné SMTP.
Ověření serveru SMTP
Je-li nastavena možnost , proběhne ověření serveru SMTP.
Uživatelské jméno
Zadejte uživatelské jméno.
Heslo
Zadejte heslo.
Změnit heslo
Chcete-li změnit heslo, nastavte možnost .
Test připojení
Klepněte na tlačítko [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru SMTP.
Nastavení serveru LDAP
Název
Zadejte název adresáře.
Nastavení výchozí adresy
Zadá výchozí nastavení hledání pro hledání specifické oblasti stromu informací adresáře LDAP.
Příklad: o = ABC, ou = NY, cn = Všichni
Zadané položky musí být od sebe odděleny středníky nebo čárkami.
Server LDAP
Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru LDAP.
Uživatelské jméno
Zadejte název účtu pro nastavení serveru LDAP.
Heslo
Zadejte heslo.
Změnit heslo
Chcete-li změnit heslo, nastavte možnost .
Ověření
Zvolte server ověření z rozbalovacího seznamu.
Server KDC
Zadejte IP adresu nebo název hostitele ověřovacího serveru Kerberos.
Oblast
Zadejte oblast serveru Kerberos.
Povolit SSL
Je-li nastavena možnost , je povolena šifrovaná komunikace SSL.
Test připojení
Klepněte na tlačítko [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru LDAP.
Nastavení veřejné složky / NAS
Není-li používáno úložiště, nastavte všechny možnosti na [Zakázáno].
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ PŘÍSTROJEÍ.
Na začátek stránky