# RŮZNÁ NASTAVENÍ

Níže jsou popsána nastavení ukládání dokumentů.
Klepněte na klávesu [Nastavení ukládání dokumentů] a nakonfigurujte nastavení.
Obecné
Nastavení výchozího režimu
Určí, který z režimů Sdílení nebo Důvěrné je při ukládání souboru použit jako výchozí režim.
Je-li zvolen [Režim důvěrné], bude v obrazovce informací o souboru zaškrtnuto pole [Důvěrné] .
Nastavení metody třídění
Zvolí pořadí zobrazení souborů v hlavní složce, vlastní složce a složce rychlých souborů. Zvolte jedno z následujících nastavení:

- Název souboru
- Uživatelské jméno
- Datum

Nastavení oprávnění administrátora
U souborů a uživatelských složek s heslem umožňuje toto nastavení zadat pro přístup k souboru nebo složce místo hesla administrátorské heslo.
V případě potřeby můžete změnit také předvolené měřítko.
Smazat všechny rychlé soubory
Smaže ze složky rychlých souborů všechny soubory kromě chráněných.
Smazat nyní
Klepnutím na tuto klávesu zahájíte okamžité mazání všech souborů.
Při zapnutí smazat rychlé soubory
Používá se k automatickému smazání všech souborů ve složce rychlých souborů (kromě chráněných souborů) při zapnutí tlačítkem [Napájení].
Orientace obrazu
Změní orientaci obrazu.
Nastavení výchozího barevného režimu
Při použití funkce skenování na HDD zvolí výchozí nastavení pro černobílý a barevný režim.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Auto
- Plnobarevný
- Stupně šedi
- Mono2

Výchozí nastavení expozice
Lze nakonfigurovat výchozí nastavení expozice pro ukládání dokumentů.
Zvolte možnosti [Auto] nebo [Manuální].
Je-li zvolena možnost [Manuální], lze nastavit expozici na jednu z pěti úrovní.
Výchozí typ obrazu originálu
Zvolte typ originálu a umožněte tak uskutečnit skenování v rozlišení vhodném pro originál.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Text/Tištěné foto
- Text/Foto
- Text
- Foto
- Tištěné foto
- Mapa

Je-li expozice nastavena na možnost [Auto], nelze vybrat výchozí typ originálu.
Nastavení počátečního rozlišení
Jako výchozí rozlišení pro odeslání lze zvolit jedno z následujících rozlišení.

- 100 X 100 dpi
- 150 X 150 dpi
- 200 X 200 dpi
- 300 X 300 dpi
- 400 X 400 dpi
- 600 X 600 dpi

Nastavení zvuku dokončení skenování
Nastaví hlasitost pípnutí, které zazní, když je skenování dokončeno. Zvukový signál lze také vypnout.
Výchozí výstupní zásobník
Zvolí výchozí výstupní zásobník tisku souboru uloženého pomocí funkce skenování na HDD.
Položky, které se zobrazují, se liší podle typu vašeho počítače.
Zablokování opětovného tisku text/razítko
Je-li vyvolán a vytištn uložený soubor, jsou funkce tisku vypnuty.
Tato funkce zabraňuje odchylkám data mezi daty originálu a daty výstupu a dalšími.
Nastavení sériového tisku
Tisknou-li se soubory sériovým tiskem, toto nastavení se používá pro zakázání volby klávesy [Všichni uživatelé] a klávesy [Neznámý uživatel] v obrazovce výběru uživatele.
Nastavení šířky mazání
Nastaví výchozí šířku smazání funkce mazání.
Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") v krocích po 3 mm (1/8") pro mazání okrajů i středu.
Nastavení kopie karty
Používá se k nastavení výchozí originální velikosti pro funkci kopie karty.
Zadejte hodnotu od 25 mm (1") do 216 mm (8-1/2") s krokem 3 mm (1/8") rozměrů X (horizontální) a Y (vertikální) originálu.
Přizpůsobit uložené velikosti
Vždy zobrazí klávesu [Přizpůsobit velikosti uložení] na obrazovce kopie karty.
Nastavení možnosti uložit/smazat po tisku souboru
Zvolte, zda se má soubor po vytištění uložit či nikoli.
Nastavení skenování na externí paměť
Nastavení výchozího barevného režimu
Auto, plnobarevný, stupně šedi, mono2
Nastavení počátečního formátu souboru
Můžete nastavit ukládání počátečního formátu souboru na externí paměťové zařízení.
Typ souboru
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (ultra jemně)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, Kompaktní PDF/A (ultra jemně)*4, Šifrované PDF, Zašifrovat a stlačit PDF*3, 5, Zašifrovat a stlačit PDF (ultra jemné)*3, 5, XPS
*1 Je-li zvolena možnost [Černobílý], je formát nastaven na [TIFF].
*2 Je-li zvolena možnost [Černobílý], je formát nastaven na [PDF].
*3 Je-li zvolena možnost [Černobílý], je formát nastaven na [Šifrovat PDF].
*4 Je-li zvolena možnost [Černobílý], je formát nastaven na [PDF/A].
*5 Je-li nainstalován rozšiřující modul funkce skeneru
Černobílý
Režim komprese: Žádná, MH (G3), MMR (G4)
Barva / stupně šedi
Poměr komprese: Nízká, Střední, Vysoká, Zvýraznit černá písmena
Určité stránky v souboru
Při skenování více stránek vytvoří pro každou naskenovanou stránku samostatný soubor.
Je-li toto nastavení zapnuto, je možné zadat počet stran na soubor.
Když je jako typ souboru nastaveno [JPEG], nelze vybrat možnost [Určité stránky v souboru].
Počet stran
Jako počet stran v souboru lze zadat libovolné číslo.
Výchozí typ obrazu originálu
Zvolte typ originálu a umožněte tak uskutečnit skenování v rozlišení vhodném pro originál.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Text/Tištěné foto
- Text/Foto
- Text
- Tištěné foto
- Mapa

Je-li expozice nastavena na možnost [Auto], nelze vybrat výchozí typ originálu.
Nastavení počátečního rozlišení
Jako výchozí rozlišení pro odeslání lze zvolit jedno z následujících rozlišení.

- 100 X 100 dpi
- 150 X 150 dpi
- 200 X 200 dpi
- 300 X 300 dpi
- 400 X 400 dpi
- 600 X 600 dpi

Zablokovat ukládání na externí paměť
Ukládání na externí paměťové zařízení je zakázáno.
Výchozí nastavení PDF formátu pro prohlížení v PC
Můžete nastavit výchozí formát souboru veřejného PDF, které je vytvořeno při provádění každé úlohy.
Poměr komprese
Nízká, Střední, Vysoká
Nastavení během provádění jednotlivých úloh
Když jsou zpracovávána data každého kopírování, tiskárny, skeneru, internetového faxu, faxu nebo uloženého skenování, můžete zadat vytvoření veřejného PDF a nastavení jeho rozlišení.
Výstupní nastavení dokumentu
Použití uloženého souboru lze umožnit nebo zakázat pomocí typu operace a režimu, ve kterém byl soubor uložen.
Položky, které se objeví, se budou lišit podle funkcí, které byly přístroji přidány.

Položka | Popis
--- | ---
Tisk | U každého režimu zvolte, zda je povolen tisk uložených souborů.
Sken odeslán | U každého režimu zvolte, zda je povoleno odeslání uložených souborů faxem.
Internet fax odeslán (včetně PC-I-Fax) | U každého režimu zvolte, zda je povoleno odeslání uložených souborů internetovým faxem.

Na začátek stránky