# DĚROVÁNÍ NEPROBÍHÁ

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Objevila se zpráva uvádějící, že máte zkontrolovat děrovací modul? | Odstraňte odpadu z děrování. – DĚROVACÍ MODUL
Je smíchán papír s různou velikostí? | Děrování není možné, je-li smíchán papír s různou šířkou. Chcete-li provádět děrování různých velikostí papíru, použijte papír stejné šířky a zvolte nastavení [Stejná šířka]. Při kopírování zvolte pro nastavení [Originál s různou velikostí] v části [Další] možnost [Stejná šířka].
Je v tiskové úloze použita velikost papíru, která nelze děrovat? | Velikosti papírů, které lze děrovat, najdete v části „PARAMETRY“ ve Stručné příručce.
‎Je u zásobníku zvoleného v ovladači tiskárny nastaven typ papíru, který nelze děrovat? | Zkontrolujte nastavení typu papíru v přístroji a zvolte zásobník s papírem, který lze použít pro děrování*. Klikněte na tlačítko [Detaily] v části [Volba papíru] v záložce [Volba papíru] v okně vlastností tiskárny a zkontrolujte nastavení typu papíru v každém zásobníku. * Nelze děrovat samolepky, štítkový papír, lesklý papír, transparentní fólie a obálky. Navíc nelze děrovat, je-li v typu uživatele vybrána možnost Vypnout děrování.
Byly funkce vypnuty administrátorem? | Poraďte se s administrátorem. Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení.

Na začátek stránky