# AUTOMATICKÁ KALIBRACE BAREV

Lze konfigurovat nastavení pro tiskové funkce.
Povede automatickou korekci barev, když je barva na barevných kopiích posunutá.
Přístroj vytiskne vzorník, který se naskenuje, a barvy se tak automaticky zkorigují.
Po klepnutí na klávesu [Provést] a vytisknutí vzorníku barev se objeví výzva k zahájení automatické kalibrace.
Dejte vzorník na sklo pro dokumenty, jak je ukázáno níže (tenká čára u hrany papíru je nalevo).
Položte na vzorník kopírovací papír (asi pět listů), který má stejnou velikost jako vzorník, opatrně zavřete automatický podavač dokumentů a klepněte na klávesu [Provést].

- Před provedením automatické kalibrace barev zkontrolujte, zda je nastavení registrace správné.
  Není-li nastavení registrace správné, proveďte Nastavení registrace.
- Jsou-li barvy po provedení automatické kalibrace barev stále posunuté, můžou se barvy zlepšit opakováním automatické kalibrace barev.

Na začátek stránky