# VYTISKNUTÍ FAXU CHRÁNĚNÉHO HESLEM(PODRŽET NASTAVENÍ PRO PŘIJATÁ TISKOVÁ DATA)

Povolením tohoto nastavení se faxy přijmou a uloží do paměti bez vytisknutí. Pro vytisknutí faxů musí být zadáno heslo.
Při použití této funkce se po přijetí faxu objeví na dotykovém panelu obrazovka pro zadání hesla.
Zapnutí nastavení podržení pro tisk přijatých dat:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení ovládání] → [Výchozí nastavení] → [Nastavení podržení pro přijatá tisková data].
Zadáte-li pomocí číselných kláves předem naprogramované 4číselné heslo, začne se dokument tisknout.
Klepnete-li na klávesu [Zrušit], obrazovka pro zadání hesla se zavře. Klávesa indikující data v paměti však bude blikat na dotykovém panelu. Klepnete-li na blikající klávesu nebo změníte režim, opětovně se objeví obrazovka pro zadání hesla.

- Zobrazení obrazovky seznamu přijatých dat po zadání hesla:
  V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení ovládání] → [Nastavení podrobností úlohy] → [Nastavení náhledu] → [Nastavení kontroly obrazu přijatých dat].
- Přenos přijatých dat do jiného přístroje:
  V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Příjem/předání faxových dat].

Před tiskem můžete na dotykovém panelu zkontrolovat obraz přijatých dat.

- KONTROLA OBRAZU PŘED VYTIŠTĚNÍM

- Přijaté faxy budou uloženy v paměti bez ohledu na to, zda budou přijaty automaticky nebo manuálně.
- Jestliže přijatá data odešlete do jiného přístroje, přenesou se i data uložená v paměti. V tomto okamžiku se objeví stejná obrazovka zadání hesla jako pro tisk. Předání se neprovede, dokud nebude zadáno heslo.

Na začátek stránky