# SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU NA DVOU ODDĚLENÝCH STRANÁCH(SKEN. DVOJSTRANY)

## Přehled

Levou a pravou stranu originálu je možné naskenovat jako dvě oddělené strany. Tato funkce je užitečná, pokud si přejete postupně naskenovat každou stránku knihy nebo jiného svázaného dokumentu.
Během používání funkce skenu dvojstrany je nutné umístit originál na sklo pro dokumenty.

Velikost skenování originálu | Odesílaný obraz
--- | ---
A3 (11" x 17") x 1 strana | A4 (8 1/2" x 11") x 2 strany

- Tato funkce je k dispozici po nastavení velikosti originálu na [Auto].
- Upozorňujeme, že funkce mazání středu a mazání okraje a středu nelze použít.

## Ovládání

Umístěte originál na sklo pro dokumenty.

- SKLO PRO DOKUMENTY

Zarovnejte střed originálu pomocí příslušné značky velikosti .
Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Sken. dvojstrany].
V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].
Zrušení nastavení skenu dvojstrany:
Klepnutím na klávesu [Sken. dvojstrany] zrušte zaškrtnutí.
Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.
Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start].
Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec čtení].
Dokončení přenosu je indikováno pípnutím.
Na začátek stránky