# ZMĚNA ROZLIŠENÍ

## Přehled

Zadejte nastavení rozlišení.
Jak nastavit rozlišení
V případě normálních textových originálů, 200 x 200 dpi (200 x 100 dpi v režimu Internet fax) vytvoří dostatečně čitelný obraz.
Pro fotografie a ilustrace bude dávat ostřejší obraz nastavení vyššího rozlišení (600 x 600 dpi atd.).
Nastavení vyššího rozlišení však vytváří větší soubor a je-li soubor příliš velký, nemusí být možné ho odeslat. V takovém případě zmenšete počet skenovaných stránek nebo použijte jiná opatření pro zmenšení velikosti souboru.

- ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU
- ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU INTERNETOVÉHO FAXU
- ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU

Používáte-li automatický podavač dokumentů, nebude možné po zahájení skenování měnit nastavení rozlišení. (Použijete-li však volbu Vytváření úlohy v části Ostatní, změňte rozlišení při každém vložení nové sady originálů.)

- Použijete-li sklo pro dokumenty pro naskenování několika stran originálu, změňte nastavení rozlišení při každé změně strany.
- Je-li v režimu Internet Fax vybrán formát [TIFF-S], lze zvolit jen rozlišení [200x100 dpi] nebo [200x200 dpi].

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Rozlišení].
Klepněte na klávesu požadovaného rozlišení.
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
Odesíláte-li dokument do více cílů v různých režimech, klepnutím na klávesu přepnete režimy pro nastavení rozlišení v jednotlivých režimech.
Možnosti FTP/počítač a Síťová složka se však nastaví na stejný režim.
Jsou-li vybrány možnosti E-mail, FTP/počítač nebo Síťová složka:
Je-li vybrána možnost Internet fax:
V režimu Internet fax zaškrtněte políčko [Polotón] . Tím zadáte polotón. (Tato volba není k dispozici, je-li vybrána možnost [200x100dpi].)
Tato funkce odešle obraz s kvalitou vyšší než obvyklé při skenování originálu s mnoha oblastmi ve stupních šedi, jako jsou například fotografie a barevné ilustrace.
Na začátek stránky