# NASTAVENÍ SLUŽEB

Zvolte obecná nastavení sítě.
Zvolte nastavení systému DNS, SMTP, SNMP, WINS, ověření serveru Kerberos, SNTP a mDNS.
DNS
Nastavení serveru DNS
Primární server
Zadejte IP adresu primárního serveru DNS.
Sekundární server
Zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS.
Časový limit
Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 20 sekund.
Tato doba je použita, dokud není navázáno spojení se serverem DNS podle standardních parametrů.
Název domény
Zadejte název domény, kde se nachází vybraný DNS server.
Dynamická aktualizace DNS
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít dynamickou aktualizaci serveru DNC.
Interval aktualizace
Zadejte interval aktualizace serveru DNS.
WINS
Nastavení WINS
Primární server
Zadejte IP adresu primárního serveru WINS.
Sekundární server
Zadejte IP adresu sekundárního serveru WINS.
ID oboru
Zadejte ID oboru.
SMTP
Nastavení serveru SMTP
Primární server
Zadejte IP adresu nebo název hostitele primárního serveru SMTP.
Sekundární server
Zadejte IP adresu nebo název hostitele sekundárního serveru SMTP.
Číslo portu
Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 25.
Časový limit
Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 20 sekund. Tato hodnota se používá pro připojení k serveru SMTP a k přenosu dat podle parametrů e-mailového systému.
Adresa zdroje
Pokud selže přenos dat, může se ze serveru vrátit nedoručený e-mail.
Zadejte e-mailovou adresu (pouze jednu), na kterou mají být doručovány e-maily o nedoručení.
Obvykle se zadává e-mailová adresa administrátora systému.
Povolit SSL
Je-li povolen protokol SSL, lze prostřednictvím příkazu STARTTLS použít šifrovanou komunikaci SMTP-přes-TLS.
To vyžaduje podporu příkazu STARTTLS serverem.
Chcete-li povolit komunikaci SSL, nastavte volbu „Číslo portu“ na stejné číslo portu jako běžné SMTP.
Ověření serveru SMTP
Provede ověření serveru SMTP.
Používáte-li ověření Kerberos, nastavte na stránce nastavení ověření Kerberos server KDC, číslo portu a oblast.
Uživatelské jméno
Zadejte uživatelské jméno.
Heslo
Zadejte heslo.
Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo] na .
POP před SMTP
Je-li pole zaškrtnuto , budete před použitím komunikace SMTP ověřeni do serveru POP.

- Server POP3: Zadejte IP adresu nebo název hostitele sekundárního serveru SMTP.
- Číslo portu: Před komunikací SMTP zadejte číslo portu serveru POP3. Výchozí nastavení je port 110.
- Ověření POP: Je-li pole zaškrtnuto , je pro ověření serveru POP3 použit protokol ověření (včetně APOP).
- Uživatelské jméno: Před komunikací SMTP zadejte uživatelské jméno pro server POP.
- Heslo: Před komunikací SMTP zadejte uživatelské jméno vyžadované pro server POP. Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo] na .
- Povolit SSL: Je-li pole zaškrtnuto , je zapnuta komunikace POP přes SSL nebo POP přes TLS prostřednictvím příkazu STLS.
  To vyžaduje, aby server podporoval komunikaci POP přes SSL nebo příkaz STLS.
  Chcete-li povolit komunikaci SSL, zadejte do volby čísla portu komunikace SSL „Číslo portu“.
  Chcete-li povolit komunikaci POP přes TLS, nastavte volbu „Číslo portu“ na stejné číslo portu jako běžnou komunikaci POP3.

Test připojení
Klepněte na tlačítko [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru SMTP.
SNMP
Nastavení SNMPv1
Nastavení SNMP v1
Tuto monost nastavte, chcete-li použít nastavení SNMPv1.
Metoda přístupu
Zadejte metodu přístupu.
Komunita GET
Zadejte název komunity GET pro přenos informací o přístroji pomocí serveru SNMP.
Komunita SET
Zadejte název komunity SET požadovaný pro nastavení serveru SNMP.
Změnit komunitu SET
Chcete-li změnit komunitu SET, nastavte možnost .
Komunita TRAP
Zadejte název komunity, který má být použit pro SNMP TRAP odesílané z přístroje.
Cílová adresa TRAP
Zadejte IP adresu cílového počítače pro komunikaci SNMP TRAP.
Natavení SNMP v3
Natavení SNMP v3
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít nastavení SNMPv3.
Uživatelské jméno
Zadejte uživatelské jméno.
Ověřovací klíč
Zadejte ověřovací klíč.
Soukromý klíč
Zadejte soukromý klíč.
Kontextový název
Zadejte kontextový název.
Kerberos
Nastavení ověření Kerberos
Server KDC
Zadejte IP adresu nebo název hostitele ověřovacího serveru Kerberos.
Číslo portu
Zadejte číslo portu ověřovacího serveru Kerberos. Výchozí nastavení je port 88.
Oblast
Zadejte oblast serveru Kerberos.
SNTP
Nastavení SNTP
SNTP
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít protokol SNTP.
Server SNTP
Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru SNTP.
Číslo portu
Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 123.
Časový limit
Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 5 sekund.
Synchronní interval
Zadejte interval pro synchronizaci serveru SNTP.
Synchronizovat při spuštění
Chcete-li stanovit synchronizaci při spuštění přístroje, nastavte .
Synchronizovat nyní
Klepnete-li na tuto klávesu, dojde k synchronizaci přístroje s časem serveru SNTP.
mDNS
Nastavení mDNS
mDNS
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít nastavení mDNS.
Název služby
Zadejte název služby.
Název domény
Zadejte název domény.
Prioritní služba
Zvolte službu, která má být použita prioritně.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ PŘÍSTROJEÍ.
Na začátek stránky