# BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ

Následuje seznam položek režimu nastavení, výchozích nastavení výrobce a omezení každé položky.
V závislosti na parametrech přístroje a nainstalovaných přídavných zařízeních nemusí být možné některá nastavení použít.
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Bezpečnostní nastavení
| Změnit heslo
| - | Ne | Ano
| Řízení portu
| Ne | Ano
| Port serveru
| Ne | Ano
| HTTP
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 80 | Ne | Ano
| HTTPS
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 443 | Ne | Ano
| Tisk FTP
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 21 | Ne | Ano
| Tisk RAW
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 9100 | Ne | Ano
| LPD
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 515 | Ne | Ano
| IPP
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 631 | Ne | Ano
| IPP-SSL
| Vypnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 443 | Ne | Ano
| Příjem tandemového výstupu
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 50001 | Ne | Ano
| PC skenování
| Zapnout | Ne | Ano
| Číslo portu
| 52000 | Ne | Ano
| Panel dálkového ovládání
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 5900 | Ne | Ano
| SNMPD
| Zapnuto | Ne | Ano
| Telnet
| Zapnuto | Ne | Ano
| NBT/WINS
| Vypnuto | Ne | Ano
| JCP
| Vypnuto | Ne | Ano
| RARP
| Vypnuto | Ne | Ano
| SMTP
| Zapnuto | Ne | Ano
| WSD
| Zapnuto | Ne | Ano
| Rozšíření USB zařízení*1
| Zapnuto | Ne | Ano
| Sharp OSA (rozšiřující platforma)
| Ne | Ano
| HTTP
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 10080 | Ne | Ano
| HTTPS
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 10443 | Ne | Ano
| Port klienta
| Ne | Ano
| HTTP
| Zapnuto | Ne | Ano
| HTTPS
| Zapnuto | Ne | Ano
| FTP
| Zapnuto | Ne | Ano
| FTPS
| Zapnuto | Ne | Ano
| SMTP
| Zapnuto | Ne | Ano
| SMTP-SSL
| Zapnuto | Ne | Ano
| POP3
| Zapnuto | Ne | Ano
| POP3-SSL
| Zapnuto | Ne | Ano
| SNMP-TRAP
| Zapnuto | Ne | Ano
| Oznámit konec úlohy
| Zapnuto | Ne | Ano
| LDAP
| Zapnuto | Ne | Ano
| LDAP-SSL
| Zapnuto | Ne | Ano
| SMB/WINS
| Zapnuto | Ne | Ano
| SNTP
| Zapnuto | Ne | Ano
| mDNS
| Zapnuto | Ne | Ano
| Odeslání tandemového výstupu
| Zapnuto | Ne | Ano
| Záloha dat (odeslat)
| Povolit*4 | Ne | Ano
| Nastavení filtru
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení filtru IP adresy
| Ne | Ano
| Režim filtru
| Povoleno | Ne | Ano
| Filtrovat adresy 1 až 4
| Ne | Ano
| Počáteční IP adresa
| 0.0.0.0 | Ne | Ano
| Koncová IP adresa
| 0.0.0.0 | Ne | Ano
| Nastavení filtru MAC adresy
| Ne | Ano
| Filtrovat adresy 1 až 10
| 0 | Ne | Ano
| Nastavení SSL
| Ne | Ano
| Port serveru
| Ne | Ano
| HTTPS
| Zapnuto | Ne | Ano
| IPP-SSL
| Vypnuto | Ne | Ano
| Přesměrovat HTTP na HTTPS pro přístup k web stránce zařízení
| Vypnuto | Ne | Ano
| Port klienta
| Ne | Ano
| HTTPS
| Zapnuto | Ne | Ano
| FTPS
| Zapnuto | Ne | Ano
| SMTP-SSL
| Zapnuto | Ne | Ano
| POP3-SSL
| Zapnuto | Ne | Ano
| LDAP-SSL
| Zapnuto | Ne | Ano
| Úroveň šifrování
| Nízká | Ne | Ano
| Informace o certifikátu
| - | Ne | Ano
| Nastavení IEEE802.1X
| Ne | Ano
| Ověření IEEE802.1X
| Vypnuto | Ne | Ano
| Metoda ověření EAP
| EAP-TLS | Ne | Ano
| Uživatelské jméno EAP
| - | Ne | Ano
| Heslo
| - | Ne | Ano
| Ověření serveru
| Zapnuto | Ne | Ano
| Časový limit EAP
| 10 sekund | Ne | Ano
| Počet opakovaných pokusů EAP
| Třikrát | Ne | Ano
| Informace o certifikátu
| - | Ne | Ano
| Nastavení vymazání dat*2
| Vypnout | Ne | Ano
| Odemknout zámek na souboru/man. složce*2
| - | Ne | Ano
| Nastavení IPsec
|  | Ne
| IPsec
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení IKEv1
|  | Ne
| Předem sdílený klíč
| - | Ne | Ano
| Životnost SA (doba)
| 28800 sekund | Ne | Ano
| Životnost SA (velikost)
| 28800 KB (10 mm (1/2")) | Ne | Ano
| Životnost IKE
| 30 sekund | Ne | Ano
| Pravidla IPsec
| - | Ne | Ano
| Tisk skrytého obrazce
| Ne | Ano
| Výchozí nastavení
| Nastavení tisku skrytého vzorku
| Standardní | Ne | Ano
| Barva tisku
| Černá | Ne | Ano
| Expozice
| Standardní | Ne | Ano
| Velikost fontu
| 48 bodů | Ne | Ano
| Úhel
| 0 stupňů | Ne | Ano
| Styl fontu
| Standardní | Ne | Ano
| Maskovaný vzorek
| Vzorek 1 | Ne | Ano
| Metoda tisku
| Dominance znaku. | Ne | Ano
| Nastavení tisku obsahu
| Ne | Ano
| Přednastavené slovo
| Zapnout, NEKOPÍROVAT | Ne | Ano
| Přednastavený text
| ZAP. | Ne | Ano
| Sériové číslo jednotky
| Vypnuto | Ne | Ano
| ID úlohy účtu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Přihlašovací jméno / číslo uživatele
| Vypnuto | Ne | Ano
| Kontrolní č.
| Vypnuto | Ne | Ano
| Datum/čas
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnout přímé zadání
| Vypnuto | Ne | Ano
| Kontrast
| Ne | Ano
| Černá
| 5 | Ne | Ano
| Purpurová
| 5 | Ne | Ano
| Azurová
| 5 | Ne | Ano
| Registrace vlastního textu
| - | Ne | Ano
| Tisk informací sledování
| - | Ne | Ano
| Nastavení informace o tisku sledování
| Vypnuto | Ne | Ano
| Informace o tisku
| Ne | Ano
| Sériové číslo jednotky
| Zapnuto | Ne | Ano
| Text
| Vypnuto | Ne | Ano
| ID úlohy účtu
| Zapnuto | Ne | Ano
| Přihlašovací jméno / číslo uživatele
| Zapnuto | Ne | Ano
| Datum/čas
| Zapnuto | Ne | Ano
| Zvolte barvu tisku
| Černá | Ne | Ano
| Pozice tisku
| Ne | Ano
| Vertikální pozice
| Ne | Ano
| Tisk na horní stranu papíru
| Vypnuto | Ne | Ano
| Tisk na spodní stranu papíru
| Zapnuto | Ne | Ano
| Horizontální pozice
| Ne | Ano
| Tisk na levou stranu papíru
| Zapnuto | Ne | Ano
| Tisk na pravou stranu papíru
| Vypnuto | Ne | Ano
| Volba úlohy k tisku
| Ne | Ano
| Kopie
| Zapnuto | Ne | Ano
| Tiskárna
| Zapnuto | Ne | Ano
| Tisk (ukládání dokumentů)
| Zapnuto | Ne | Ano
| Příjem internetového faxu*3
| Zapnuto | Ne | Ano
| Tisky seznamů
| Zapnuto | Ne | Ano
| Inic. priv. data/Data ve stroji
| - | Ne | Ano

*1 Zobrazí se, když je povolen produktový klíč modulu komunikace s aplikací nebo modulu externího účtu.
*2 Zobrazí se, když je povolena sada ochrany dat.
*3 Zobrazí se, když je povolena funkce internetového faxu.
*4 Vypnuto, je-li instalována sada ochrany dat.

Na začátek stránky