# POUŽÍVÁNÍ SÍŤOVÉHO SKENERU

Pomocí síťového skeneru můžete vytvořit obrazový soubor z dat originálu naskenovaných přístrojem a odeslat soubor po síti do počítače, FTP serveru a dalších cílů. V případě potřeby naskenuje do počítače originál pomocí aplikace kompatibilní s TWAIN.
Funkce síťového skeneru poskytuje následující režimy skenování.

- Režim skeneru
- Režim Internet fax
- Režim zadávání dat

Režim skeneru
Přístroj pomocí funkce skeneru odešle naskenovaný originál v závislosti na specifikaci cíle tak, jak je popsáno níže.

- Skenování do e-mailu
  Naskenovaný soubor se připojí k e-mailu a odešle.

- Skenovat do FTP
  Naskenovaný soubor je odeslán do určené složky na FTP serveru.
  Když je soubor odeslán, je možné poslat také e-mail na dříve uloženou e-mailovou adresu a informovat tak příjemce o umístění souboru.

- Skenovat do počítače
  Naskenovaný soubor je odeslán do určené složky v počítači.
  Chcete-li použít funkci skenování do počítače, musí být nainstalován software z disku CD-ROM Sharpdesk/Network Scanner Utilities, který se dodává s přístrojem. Informace k systémovým požadavkům softwaru najdete v příručce (ve formátu PDF) nebo v souboru Readme, který se nachází na disku CD-ROM. Další informace k postupu instalace softwaru najdete v instalační příručce aplikace Sharpdesk.

- Skenovat do síťové složky
  Naskenovaný soubor je odeslán do síťové složky v počítači se systémem Windows ve stejné síti, v jaké je přístroj.
  Když je soubor odeslán, je možné poslat také e-mail na dříve uloženou e-mailovou adresu a informovat tak příjemce o umístění souboru.

Informace k provoznímu postupu najdete v části ODESLÁNÍ OBRAZU V REŽIMU SKENOVÁNÍ.
Režim Internet fax
Naskenovaný soubor je odeslán jako internetový fax. Podle potřeby jsou přijímány internetové faxy.
Přístroj podporuje přímé SMTP, což umožňuje přímé zasílání internetových faxů ve společnosti bez použití poštovního serveru.
Pro použití funkce internetového faxu musí být nainstalována sada rozšíření I-Faxu.
Informace k provoznímu postupu najdete v části „ODESÍLÁNÍ FAXU V REŽIMU INTERNET FAX“.
Režim zadávání dat
V režimu zadávání dat se informace zadané pomocí dotykového panelu nebo automaticky generované přístrojem odešlou do adresáře na FTP serveru nebo do aplikace v počítači a to ve formě souboru metadat ve formátu XML.
Pro funkci doručení metadat je vyžadována instalace modulu integrace aplikace.
Modul integrace lze spojit se síťovým skenerem a připojit tak soubor s metadaty k souboru s naskenovaným obrazem.
Metadata jsou informace o souboru, o tom, jak se má zpracovat, a o jeho vztahu k jiným objektům.
Informace k provoznímu postupu najdete v části ODESÍLÁNÍ METADAT.
Na začátek stránky