# ODESLÁNÍ DAT BĚHEM KOPÍROVÁNÍ

## Přehled

Pomocí této funkce můžete odeslat fax během vytváření kopie, odeslat e-mail s připojeným obrazem nebo data uložit do síťové složky.
Cíl je nutné předem uložit do adresáře.

- UKLÁDÁNÍ ADRES PŘÍMÝM ZADÁNÍM
- UKLÁDÁNÍ ADRES POMOCÍ VYHLEDÁNÍ GLOBÁLNÍ ADRESY

Přenos faxu a obrazu začne po kopírování. Pro přenos se použijí stejná nastavení jako pro kopírování.
Některé funkce však nemusí mít stejné výsledky jako kopírování.

## Ovládání

Na panelu akcí klepněte na klávesu [Odeslat a vytisknout].
Vyberte příjemce z adresáře.

- OBRAZOVKA ADRESÁŘE

Jakmile vyberete příjemce, klepněte na klávesu [Zadat adresu].
K zadání adresy nelze použít softwarovou klávesnici. Nemůžete-li příjemce najít v adresáři, do adresáře jej zadejte.

- UKLÁDÁNÍ ADRES PŘÍMÝM ZADÁNÍM
- UKLÁDÁNÍ ADRES POMOCÍ VYHLEDÁNÍ GLOBÁLNÍ ADRESY

Vložte originál.
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Nastavte jednotlivé položky kopírování podle potřeby.
Tato nastavení kopírování se použijí pro přenos faxu. V závislosti na dané funkci nemusí být některá nastavení k dispozici.
Naskenovaný originál si můžete prohlédnout po klepnutí na klávesu [Náhled].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte kopírování.
Po dokončení kopírování začne přenos.
Po dokončení kopírování nelze zobrazit náhled nastavení před odesláním.
Na začátek stránky