# POVOLIT/ZAKÁZAT NASTAVENÍ

Následující nastavení zapíná nebo vypíná některé funkce.
Nastavení stavu tiskárny
Vypnout tisk prázdných stránek
Vypne tisk prázdných stránek.
KONTROLA UŽIVATELE
Zakázaní tisku neplatným uživatelem
Lze zakázat tisk uživatelům, jejichž informace nejsou uloženy v přístroji. Jedná se např. o tisk bez zadání platných informací uživatele v ovladači tiskárny nebo tisk souboru na FTP server v režimu nastavení (webová verze).
Nastavení ovládání
Zrušení časovače automatického vymazání
Vypne režim automatického vymazání.
Vypnutí přednostní operace úlohy
Funkci priority úlohy lze vypnout. Je-li vypnuto, nezobrazí se na obrazovce stavu úloh klávesa [Priorita].
Vypnutí obejití tisku
Vypne náhradní tisk (tisk jiné úlohy před úlohou, která byla zastavena*, protože v žádném zásobníku nebyl k dispozici papír potřebný pro úlohu).
* Dojde-li v průběhu úlohy papír, je tato volba ignorována.
Vypnutí automatického opakování klávesy
Vypne funkci automatického opakování klávesy.
Vypnutí přizpůsobení času
Zakáže změnu data a času.
Vypnutí režimu Obálky/proklady
Zakáže použití funkce obálky a prokladu.
Ovládání zařízení
Zakázání podavače dokumentů
Toto nastavení použijte pro zakázání použití automatického podavače dokumentů, například když má podavač závadu. (Je-li nastavení aktivní, lze stále skenovat na skle pro dokumenty.)
Zablokování duplexu
Používá se k vypnutí oboustranného tisku, například při závadě duplexního modulu.
Vypnutí velkokapacitní kazety
Toto nastavení slouží k zakázání použití velkokapacitního zásobníku například při závadě.
Vypnutí volitelné zásuvky zásobníku papíru
Toto nastavení slouží k vypnutí volitelné zásuvky zásobníku papíru například při závadě.
Zakázání nastavení zásobníku
Vypne nastavení zásobníku.
Vypnutí finišeru
Toto nastavení slouží k zakázání použití finišeru nebo finišeru vazby například při závadě.
Zákaz odsazení
Vypne odsazení.
Vypnutí sešívačky
Toto nastavení slouží k zakázání použití svorky například při závadě svorky finišeru nebo finišeru vazby.
Vypnutí děrování
Toto nastavení slouží k zakázání použití děrování například při závadě děrovacího modulu finišeru nebo finišeru vazby.
Vypnutí barevného režimu
Když nastane problém s barvami a nelze tisknout, může být použití barevného režimu dočasně zakázáno. Černobílý tisk bude i nadále povolen.
Tato funkce je určena jen pro mimořádné případy.
Je-li toto nastavení zapnuto, může je zrušit jen servisní technik. Okamžitě se obraťte na svého prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu uvedeného ve stručné příručce, aby mohl servisní technik zrušit nastavení a vyřešit problém.
Vypnutí režimu hlavního přístroje
Vypne režim hlavního přístroje pro tandemový tisk.
(Normálně není toto nastavení nutné.)
Vypnutí režimu podřízeného přístroje
Vypne režim podřízeného přístroje pro tandemový tisk.
(Normálně není toto nastavení nutné.)
Nastavení kopírování
Zablokovat registraci/smazání programu
Vypne registraci programu.
Vypnutí pomocného zásobníku pro duplexní kopii
Vypne použití pomocného zásobníku při vytváření oboustranných kopií.
Pomocný zásobník se často používá pro podávání listů samolepek, transparentní fólie a jiných speciálních médií, pro které je oboustranné kopírování zakázáno.
Pokud se některé z těchto speciálních médií dostane do jednotky obracení papíru, může dojít k zaseknutí nebo poškození jednotky.
Pokud se často používají speciální média, pro které je oboustranné kopírování zakázáno, doporučuje se zapnout toto nastavení.
Vypnutí automatické volby papíru
Vypne funkci automatické volby papíru.
Když je toto nastavení zapnuto, neprovede se automatická volba papíru, který má stejnou velikost jako originál na skle pro dokumenty nebo v automatickém podavači dokumentů.
Zablokování registrace vlastního obrazu
Vypne registraci vlastních obrazů.
Zablokovat odesílání během kopírování
Vypne funkci odeslání obrazu v průběhu kopírování.
Nastavení tiskárny
Zakázat tisk stránky s upozorněním
Vypne tisk stránky s upozorněním.
Zakázat tisk zkušební stránky
Vypne tisk zkušební stránky.
Je-li toto nastavení zapnuto, nelze použít v režimu nastavení možnost Zkušební stránka tiskárny pro tisk zkušebních stránek.
Vyřadit pomocný zásobník z autom. výběru papíru
Je-li je pro výběr typu papíru nastavena možnost [Auto], je ze zásobníků, které lze zvolit, vyloučen pomocný zásobník.
To se doporučuje, když je do pomocného zásobníku často vkládán speciální papír.
Vypnutí přímého tisku z USB paměti
Vypne funkci přímého tisku souboru z paměťového USB zařízení.
Vypnutí přímého tisku ze síťové složky
Vypne přímý tisk ze síťové složky.
Zablokovat odesílání během tisku
Vypne funkci odeslání obrazu v průběhu tisku.
Nastavení odeslání obrazu
Vypnout přepínání pořadí zobrazení
Vypne změnu pořadí zobrazování (pořadí podle vyhledávacího čísla, vzestupné, sestupné) v adresáři apod.
Je-li nastaveno, není zobrazení roztřízeno ani když klepnete na záložku na obrazovce adresáře.
Po volbě tohoto nastavení se bude nadále používat aktuálně zvolené pořadí zobrazení.
Nastavení zákazu registrace
Zakázat registraci místa určení z ovládacího panelu
Zakáže správu adres z přístroje.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- Skupina (přímé zadání)
- Skupina (adresář)

Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Vypnout registraci cíle na webové stránce
Vypne ukládání cíle z režimu nastavení (webová verze).
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- Skupina (přímé zadání)
- Skupina (adresář)
- Individuální

Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Zablokovat registraci/smazání programu
Je-li program uložen, vypne použití adresáře.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail
- FTP
- Počítač
- Síťová složka
- Internet fax (včetně přímého SMTP)

Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Zablokování registrace všech položek programu
Zakáže použití adresáře při uložení programu.
ADRESÁŘ
Zakáže použití adresáře ve všech režimech.
Přímé zadání
Zakáže použití adresáře pro funkce ve všech režimech.
Vypnout registraci paměťové schránky
Vypne všechny typy registrace paměťové schránky.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:
Vyvolávání z paměti, Důvěrné, Přesměrování oběžníku (přímé zadání), Přesměrování oběžníku (adresář)
Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Vypnutí registrace cíle pomocí vyhledání globální adresy
Vypne správu adres z vyhledání globální adresy.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:
E-mail, Internet Fax, Fax
Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Vypnutí registrace pomocí nástroje Network Scanner Tool
Vypne správu adres z nástrojů Network Scanner Tools.
Zablokování přeposílání po síti
To zakáže příchozí směrování.
Nastavení zákazu přenosu
Tato nastavení se používají pro zablokování následujících operací odesílání.
Zakázat možnost [Znovu odeslat] v režimu odeslání obrazu
Zablokuje použití klávesy [Znovu odeslat] v základní obrazovce režimu odeslání obrazu.
Vypnout výběr z adresáře
Vypne výběr cílů z adresáře.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail
- FTP
- Počítač
- Síťová složka
- Internet fax (včetně přímého SMTP)

Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Vypnout přímé zadání
Vypne přímé zadání adresy cíle a ostatní.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail
- Síťová složka
- Počítač
- Síťová složka
- Internet fax (včetně přímého SMTP)

Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Zakázat odeslání PC-I-faxu
Zakáže odesílání PC-I-Faxu.
Nastavení ukládání dokumentů
Zablokování opětovného tisku text/razítko
Je-li vyvolán a vytištn uložený soubor, jsou funkce tisku vypnuty.
Tato funkce zabraňuje odchylkám data mezi daty originálu a daty výstupu a dalšími.
Nastavení sériového tisku
Tisknou-li se soubory sériovým tiskem, toto nastavení se používá pro zakázání volby klávesy [Všichni uživatelé] a klávesy [Neznámý uživatel] v obrazovce výběru uživatele.
Zapnutí/vypnutí nastavení ovládá stejné parametry jako zapnutí/vypnutí nastavení v jiných nastaveních. Nastavení jsou navzájem propojena (změna jednoho nastavení změní i druhé).
Zablokovat ukládání na externí paměť
Ukládání na externí paměťové zařízení je zakázáno.
BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ
Toto nastavení slouží k nastavení funkcí zvýšení zabezpečení.
Nastavení tisku skrytého vzorku
Vypne přímé zadání vzorku pozadí apod.
Na začátek stránky