# SKENOVÁNÍ TENKÉHO ORIGINÁLU(REŽIM POMALÉHO SKENOVÁNÍ)

## Přehled

Tuto funkci použijte, pokud chcete skenovat tenké originály pomocí automatického podavače dokumentů. Tato funkce pomáhá zabránit zasekávání tenkých originálů.
Je-li vybrán režim pomalého skenování, není možné oboustranné skenování.

## Ovládání

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.
Nastavte pomalu vodítka originálů.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

Jsou-li originály zasunuty příliš velkou silou, mohou se pomačkat nebo zaseknout.
Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Režim pomalého skenování].
V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
Zrušení nastavení režimu pomalého skenování:
Klepnutím na klávesu [Režim pomalého skenování] zrušte zaškrtnutí.
Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].
Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.
Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
Na začátek stránky