# PŘED POUŽITÍM SÍŤOVÉHO SKENERU

Chcete-li přístroj použít jako síťový skener, je nutné uložit informace o odesílateli, konfigurovat nastavení serveru, uložit cíle do adresáře a provést další požadované činnosti.
Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze "".
Svítí-li kontrolka napájení, je hlavní vypínač v poloze „“. Jestliže kontrolka napájení nesvítí, přepněte hlavní vypínač do polohy a stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ]na ovládacím panelu.

*
  Pokud se bude používat funkce faxu a zejména když se bude během noci provádět příjem nebo načasované odesílání, nechejte hlavní vypínač vždy v poloze „“.

Kontrola data a času
Zkontrolujte, zda je v přístroji zadáno správné datum a čas.
Nastavení data a času přístroje:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Výchozí nastavení] → [Nastavení hodin].
Je-li povolena možnost [Zakázání nastavení hodin], datum a čas nelze změnit.
V tomto případě v režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení], vyberte [Nastavení ovládání] a vypněte nastavení [Zakázání nastavení hodin].
Uložení informací o odesílateli
Před použitím funkce skenování do e-mailu
Uložte výchozí jméno odesílatele v poli Jméno odesílatele a e-mailovou adresu pro odpověď v poli E-mailová adresa pro odpověď. Ty se použijí v případě, kdy není vybrán odesílatel.
Uložení jména odesílatele a e-mailových adres, které se použijí, není-li vybrán odesílatel:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení skenování] → [Nastavení skenování] → [Výchozí sada odesílatele].
Před použitím internetového faxu
Uložte jméno odesílatele v poli Jméno odesílatele a adresu odesílatele internetového faxu v poli Vlastní adresa.
Uložení jména a adresy odesílatele:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení ovládání] → [Nastavení vlastního čísla a jména] → [Registrace dat odesílatele].
Konfigurace nastavení vyžadovaných v režimu nastavení
Konfigurujte nastavení serveru, výchozí nastavení síťového skeneru a nastavení internetového faxu.

- Konfigurace nastavení serveru:
  V režimu nastavení zvolte [Nastavení sítě] → [Nastavení služeb]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)
- Konfigurace základního nastavení síťového skeneru:
  V režimu nastavení zvolte [Nastavení aplikace] → [Nastavení síťového skeneru]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)
- Konfigurace nastavení internetového faxu:
  V režimu nastavení zvolte [Nastavení aplikace] a konfigurujte volby v [Nastavení internetového faxu]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)

Uložení cílových adres jednotlivých režimů skenování v adresáři
Pomocí funkce skenování do obrazu můžete obraz odeslat přímým zadáním adresy. Je pohodlné si předem uložit adresy do adresáře. V adresáři můžete uložit až 6000 adres. Další informace o adresáři najdete v části ADRESÁŘ. Informace o tom, jak pracovat s adresáři a jak ukládat adresy, naleznete v následující kapitole:

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Na začátek stránky