# OBOUSTRANNÝ TISK NEPROBÍHÁ

Nedaří-li se vám vyřešit problém pomocí řešení v této příručce, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy . Počkejte alespoň 10 sekund a přepněte hlavní vypínač do polohy „“. Až se barva kontrolky napájení změní na zelenou, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ].
Není-li barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje šedá, nevypínejte hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo ke ztrátě ukládaných nebo přijímaných dat.

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Je ve vybraném zásobníku nastaven takový typ papíru, který nelze použít pro oboustranný tisk? | Zkontrolujte v režimu nastavení položku „Nastavení zásobníku papíru“. Je-li zaškrtnuto pole [Vypnout duplex] (), nebude možný oboustranný tisk s použitím tohoto zásobníku. Změňte nastavení typu papíru na typ, který lze použít pro oboustranný tisk. Režim nastavení → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku]
Používáte speciální velikost nebo typ papíru? | Typy a velikosti papírů, které lze použít pro oboustranný tisk, naleznete v části „PARAMETRY“ ve Stručné příručce.
Byly funkce vypnuty administrátorem? | Poraďte se s administrátorem. Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Poraďte se s administrátorem. Je-li aktivováno ověřování uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána. Poraďte se s administrátorem.

Na začátek stránky