# NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ

Lze nakonfigurovat nastavení funkcí odeslání obrazu (skenování, Internet fax atd.).
Nastavení skenování
Následující nastavení se týkají skeneru.
Výchozí sada odesílatele
Zde uložené informace se použijí pro skenování do e-mailu, pokud v nastavení odeslání nespecifikujete položku [Odpovědět].
Jméno odesílatele
Zadejte výchozí jméno odesílatele (maximálně 20 znaků).
Adresa zdroje
Zadejte výchozí adresu pro odpověď (maximálně 64 znaků).
Je-li uloženo pouze jméno odesílatele, nebude použito jako informace odesílatele.
Nastavení výchozího barevného režimu
Vyberte výchozí nastavení barevného režimu pro volbu barevně i černobíle v e-mailové adrese, síťové složce, FTP a počítači. Pokud není zadán e-mail, zadejte možnost "Obecný skener".
Auto (mono2, stupně šedi*), plnobarevný, stupně šedi, mono 2
* Při skenování černobílého originálu při barevném režimu nastaveném na [Auto]
Vypnutí změny nastavení ČB v automatickém režimu: Zablokuje černobílé nastavení ze základní obrazovky, když je barevný režim nastavený na Auto.
Nastavení počátečního formátu souboru
Zadejte počáteční formát souboru pro odeslání souboru v režimu e-mailu, síťové složky, FTP nebo počítače. Pokud není zadán e-mail, zadejte možnost "Obecný skener".
Typ souboru
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (ultra jemně)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, Kompaktní PDF/A (ultra jemně)*4, Šifrované PDF, Zašifrovat a stlačit PDF*3, 5, Zašifrovat a stlačit PDF (ultra jemné)*3, 5, XPS
*1 Je-li zvolena možnost [Černobílý], je formát nastaven na [TIFF].
*2 Je-li zvolena možnost [Černobílý], je formát nastaven na [PDF].
*3 Je-li zvolena možnost [Černobílý], je formát nastaven na [Šifrovat PDF].
*4 Je-li zvolena možnost [Černobílý], je formát nastaven na [PDF/A].
*5 Je-li nainstalován rozšiřující modul funkce skeneru
Černobílý
Režim komprese: Žádná, MH (G3), MMR (G4)
Barva / stupně šedi
Poměr komprese dat: Nízká, Střední, Vysoká.
Zvýraznit černá písmena
Určité stránky v souboru
Při skenování více stránek vytvoří pro každou naskenovanou stránku samostatný soubor.
Je-li toto nastavení zapnuto, je možné zadat počet stran na soubor.
Počet stran
Jako počet stran v souboru lze zadat libovolné číslo. Toto nastavení lze použít, je-li povolena možnost [Určité stránky v souboru].
Když je jako typ souboru nastaveno [JPEG], nelze vybrat možnost [Určité stránky v souboru].
Režim komprese při vysílání
Zvolí režim komprese pro odesílání oběžníku pomocí funkce skenování do e-mailu nebo internetového faxu. Zde nastavený režim komprese je používán pro všechny cíle bez ohledu na jejich individuální nastavení režimu komprese.
ČB
MH (G3), MMR (G4)
Barva / stupně šedi
Nízká, Střední, Vysoká
Zvýraznit černá písmena
Nastavení maximální velikosti e-mailových příloh (e-mail)
Aby se při skenování do e-mailu předešlo posílání extrémně velkých obrazových souborů, je možné nastavit limit pro velikost souboru od 1 MB do 10 MB po krocích 1 MB. Pokud je celková velikost obrazových souborů při skenování větší než je tento limit, obrazové soubory se vyřadí.
Pokud nechcete limit velikosti nastavit, zvolte [Bez omezení].
Toto nastavení je spojeno s volbou "Nastavení maximálního množství odesílaných dat" v nastavení internetových faxů.
Maximální velikost e-mailových příloh (FTP/počítač/síťová složka)
Limit velikosti souboru je možné nastavit pro odesílání při skenování na FTP, skenování do počítače a skenování do síťové složky. Limity, které lze zvolit, jsou 50, 150 a 300 MB. Pokud je celková velikost obrazových souborů při skenování větší než je tento limit, obrazové soubory se vyřadí.
Pokud nechcete limit velikosti nastavit, zvolte [Bez omezení].
V průběhu odeslání oběžníku, které zahrnuje e-mailové cíle i cíle internetového faxu, má přednost limit nastavený v části "Nastavení maximálního množství odesílaných dat (E-pošta)".
Nastavení skryté kopie
Povolit skrytou kopii
Zapněte toto nastavení, chcete-li použít doručení skryté kopie. Na obrazovce adresáře odeslání obrazu zobrazí klávesu [Bcc].
Na stavové obrazovce zobrazit adresu skryté kopie
Na obrazovce stavu úlohy a v záložce se seznamem adres zobrazí adresy pro skrytou kopii.
Zakázat funkci skenování
Touto volbou zakážete dálkové skenování z počítače.
Nastavení výchozí adresy
Nastavení výchozí adresy

Lze uložit výchozí adresu, aby se dalo odesílat pouhým stisknutím tlačítka [Barevné kopírování] nebo tlačítka [Černobílé kopírování] bez zadání adresy. Je-li zvolena možnost [Použít adr. e-mailu uživatele pro přihlášení.], je e-mailová adresa uživatele nastavena jako výchozí cíl.
Když vyberete možnost [Pro přihlášení použít domácí adresář uživatele], výchozí adresou je domácí adresář přihlášeného uživatele.

Jestliže se uživatel přihlásí pomocí interní autorizace (autorizace pomocí přístroje), nastavení domácího adresáře tohoto uživatele se konfiguruje v části "Záznam uživatele" v "Seznamu uživatelů" v "Uživatelském řízení". Jestliže se uživatel přihlásí pomocí externí autorizace (síťové ověření), nastavení domácího adresáře tohoto uživatele se konfiguruje v části "Nastavení globálního adresáře" v "Nastavení LDAP" v části "Nastavení sítě".

Je možné nastavit pouze jednu výchozí adresu pro funkce skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do počítače nebo skenování do síťové složky.

### Přidat Zvolený

Vyberte adresu, která bude použita jako výchozí.

###### Použít adr. e-mailu uživatele pro přihlášení.

E-mailová adresa uživatele je nastavena jako výchozí adresa.
Podle toho, jak chcete adresu využít, vyberte následující položky.

Položka | Popis
--- | ---
Použít také pro obrazovku faxu/I-Faxu | Pokud nechcete použít e-mailovou adresu přihlášeného uživatele jako výchozí cíl, označte na obrazovce faxu/I-Faxu políčko [Použít také u obrazovky Fax/I-Fax] jako .
Povolit zrušení | Automaticky zadanou e-mailovou adresu přihlášeného uživatele můžete zrušit. Chcete-li provést zrušení, klepněte na panelu akcí na klávesu [Zrušit].

###### Vybrat z adresáře

- Chcete-li zobrazit požadovaný adresář, zužte vyhledávání podle abecedy nebo kategorií pomocí seznamu [Index]. Pomocí nabídky [Zobrazit položky] můžete vybrat počet adres, které se postupně zobrazí.
- Když vyberete požadovanou adresu a klepnete na klávesu [Uložit], vybranou adresu lze nastavit jako výchozí.

Na začátek stránky