# POUŽITELNÉ TYPY PAPÍRU

Tato část popisuje typy papíru, které lze nebo nelze použít.
Všechny jiné typy papíru, než běžný papír, jsou označovány jako speciální média.

- Použitelný papír
- Papír, který nelze použít
- Papír, který se nedoporučuje

- Běžně komerčně dostupné jsou různé druhy papíru, z nichž některé nelze v přístroji použít.
  Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u svého prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
- Kvalita obrazu a přilnutí toneru k papíru se může měnit vlivem okolních podmínek, provozních podmínek a vlastností papíru a výsledná kvalita obrazu může být horší než na standardním papíru Sharp.
  Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u svého prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
- Použití nedoporučeného nebo nepoužitelného papíru může způsobit šikmé podávání, zasekávání, špatnou fixaci toneru (toner nepřilne dobře k papíru a dá se vygumovat) nebo závadu přístroje.
- Používání jiného než doporučeného papíru může vést k zasekávání papíru nebo ke špatné kvalitě obrazu. Před použitím jiného než doporučeného papíru zkontrolujte, zda tisk může proběhnout v pořádku.

Použitelný papír
Parametry běžného papíru, těžkého papíru a tenkého papíru

Běžný papír | Standardní papír Sharp 80 g/m2 (21 lb). Parametry papíru naleznete v části "PARAMETRY STANDARDNÍHO PAPÍRU SHARP" ve "Stručné příručce". Standardní běžný papír jiných výrobců, než Sharp 60 až 105 g/m2 (16 až 28 lbs)
Těžký papír | 106 g/m2 až 300 g/m2 (29 lb až 110 lb obálka)
Tenký papír | 55 až 59 g/m2 (13 až 16 lbs)

Recyklovaný papír, barevný papír a předděrovaný papír musí mít stejné parametry jako běžný papír.
Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u svého prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
Typy papíru, které lze vložit do každého zásobníku

- Podrobné informace o rozměrech a typech papíru, které lze vložit do jednotlivých zásobníků přístroje, naleznete v části "PARAMETRY" ve "Stručné příručce" a "NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU" v režimu nastavení v "Návodu k použití".
- Recyklovaný papír, barevný papír a předděrovaný papír musí mít stejné parametry jako běžný papír.
  Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u svého prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.

| Zásobníky 1 – 4 (zásobník 2 – 4 v případě, že je nainstalován stolek/zásobník 1x500/2x500/3x500 listů papíru; zásobník 2 v případě, že je nainstalován stolek/zásobník 500 a 2 000 listů papíru) | Zásobník 3 – 4 (stolek/zásobník 500 a 2 000 listů papíru) | Pomocný | Zásobník 5 (velkokapacitní zásobník)
--- | --- | --- | --- | ---
Běžný papír | Povolený | Povolený | Povolený | Povolený
Těžký papír 1* | Povolený | - | Povolený | -
Těžký papír 2* | - | - | Povolený | -
Těžký papír 3* | - | - | Povolený | -
Tenký papír | - | - | Povolený | -
Předtištěný | Povolený | Povolený | Povolený | Povolený
Recyklovaný papír | Povolený | Povolený | Povolený | Povolený
Hlavičkový | Povolený | Povolený | Povolený | Povolený
Děrovaný | Povolený | Povolený | Povolený | Povolený
Barva | Povolený | Povolený | Povolený | Povolený
Samolepky | - | - | Povolený | -
Lesklý papír | - | - | Povolený | -
Transparentní fólie (S4BG68) | - | - | Povolený | -
Štítkový papír | - | - | Povolený | -
Obálka | - | - | Povolený | -

*
  "Těžký papír 1" je těžký papír s gramáží do 220 g/m2 (110 lb index) a "Těžký papír 2" je těžký papír s gramáží do 256 g/m2 (140 lb index), "Těžký papír 3" je těžký papír s gramáží do 300 g/m2 (110 lb obálka).

Nastavení orientace strany tisku
Nastavení orientace se liší podle strany tisku papíru a použitého zásobníku. Pro hlavičkový a předtištěný papír nastavte papír s obrácenou orientací.

Zásobník | V normálním stavu | S nastaveným hlavičkovým nebo předtištěným papírem
--- | --- | ---
Zásobníky 1 – 4 | Tiskovou stranou nahoru | Tiskovou stranou dolů
Pomocný zásobník a zásobník 5: | Tiskovou stranou dolů | Tiskovou stranou nahoru

Když nastavíte možnost [Zablokování duplexu] pro hlavičkový a předtištěný papír, nastavte tiskovou stranu se stejnou orientací jako při běžném použití přístroje.
Nastavení možnosti [Zablokování duplexu]:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Zablokování duplexu].
Papír, který nelze použít

- Speciální média pro inkoustovou tiskárnu
  (jemný papír, lesklý papír, lesklá fólie atd.)
- Kopírovací papír nebo termopapír
- Lepený papír
- Papír se sponkami
- Papír se značkami pro přeložení
- Potrhaný papír
- Olejová transparentní folie

- Tenký papír s gramáží nižší než 55 g/m2 (15 lb)
- Těžký papír s gramáží 300 g/m2 (110 lb obálka) nebo vyšší
- Papír neobvyklého tvaru
- Sešívaný papír
- Vlhký papír
- Zkroucený papír
- Papír na jehož tiskovou nebo zadní stranu byl již proveden tisk pomocí jiné tiskárny nebo multifunkčního zařízení.
- Papír zvlněný působením vlhkosti

Papír, který se nedoporučuje

- Nažehlovací papír
- Japonský papír
- Perforovaný papír

Na začátek stránky