# SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ S RŮZNOU VELIKOSTÍ(ORIGINÁL S RŮZNOU VELIKOSTÍ])

## Přehled

Současně naskenujte originály různých velikostí, například pokud jsou smíšeny velikosti originálu B4 (8 1/2" x 14") a A3 (11" x 17").
Při skenování originálu přístroj automaticky zjišťuje velikost každého originálu.
Tuto funkci je možné použít pouze v kombinaci různých velikostí originálu, jak vidíte níže.

- A3 a B4, A3 a B5, B4 a A4 a A4 a B5
- A4R a B5, B4 a A4R, B4 a A5 a B5 a A5
- 11" x 17" a 8 1/2" x 14", 11" x 17" a 8 1/2" x 13" a 11" x 17" a 5 1/2" x 8 1/2"

- Vyberete-li originály s různou velikostí, nelze zadat velikost skenování originálu.
- Jakmile vyberete velikost skenování originálu, nelze zadat originály různé velikosti.
- Jsou-li zapnuty originály různé velikosti, není k dispozici oboustranné skenování.
- Jsou-li zapnuty originály různé velikosti, nelze použít otáčení.

Tato funkce není k dispozici, pokud je v režimu nastavení nastavena možnost [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Nastavení detektoru orig. vel.] na hodnotu AB-3.

## Ovládání

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.
Vložte originály se zarovnanými rohy ve vzdálenějším levém rohu zásobníku podavače dokumentů.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Klepněte na klávesu [Originál s různou velikostí]. V opačném případě klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Originál s různou velikostí].
Pro originály s různou velikostí nastavte možnost „Originál“ na „Auto“.
V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
Zrušení nastavení originálu s různou velikostí:
Klepnutím na klávesu [Originál s různou velikostí] zrušte zaškrtnutí.
Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].
Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.
Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
Na začátek stránky