# REŽIMY NASTAVENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JE V ODESLÁNÍ OBĚŽNÍKU ZAHRNUTO NĚKOLIK TYPŮ ADRES

Tato část vysvětluje nastavení, na něž byste neměli zapomenout, zahrnete-li více typů adres do odeslání oběžníku.
Zahrnuje-li odeslání oběžníku různé typy adres (například cíle režimu skenování nebo internetového faxu), jsou jeho nastavení aktivní pro všechny adresy bez ohledu na to, jaký režim obrazovky použijete k jejich konfiguraci. Upozorňujeme na níže uvedené výjimky:

Velikost odes. | Je-li formát souboru nastaven v režimu internetového faxu na [TIFF-S], je odesílání možné jen ve velikosti A4R (8 1/2" x 11"R). Naskenujete-li originál větší než A4 (8 1/2" x 11"), automaticky se před odesláním zmenší na velikost A4R.
Rozlišení (obraz) | Strany se odesílají podle nastavení konfigurovaných v jednotlivých režimech.
Formát souboru (režim komprese souboru) | Režim komprese, který v režimu nastavení nastavíte volbou [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení skenování] → [Nastavení skenování] → [Režim komprese při vysílání], se použije pro všechny cíle.
Barevné skenování | Je-li barevný režim nastaven v režimu skenování na [Plnobarevný], originál se odešle jako Mono2 do cílů internetového faxu a barevně do cílů skenování. Je-li povolen rozšiřující modul internetového faxu, klepnutím na panelu akcí na klávesu [Poslat stejný obraz jako adresu I-faxu] odešlete originál se stejným nastavením jako originály určené pro adresy internetového faxu.
Počítání originálů | Existuje-li adresa režimu, v němž se zadává počet stran originálu, je povolena.
Velikost skenovaného souboru | Odešlete-li oběžník, který zahrnuje cíle, jež mají volbou [Maximální velikost e-mailových příloh] nebo [Maximální velikost datových příloh (FTP/počítač/síťová složka)] omezenou velikost přílohy (v režimu nastavení vyberte [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení skenování] → [Nastavení skenování] → [Režim komprese při vysílání]), omezení se použije i na cíle, u nichž nebylo žádné omezení stanoveno.
2 v 1 | Tento režim je k dispozici pouze pro fax a internetový fax. Je propojen s režimem s příslušnou funkcí.
Výpadek barvy | Tento režim je k dispozici pro skener a zadávání dat. Je propojen s režimem s příslušnou funkcí.

Na začátek stránky