# SKENOVÁNÍ OBOU STRAN KARTY NA JEDEN LIST PAPÍRU(KOPIE VIZITKY)

## Přehled

Odešlete přední a zadní stranu karty jako jednu stránku, abyste nemuseli posílat každou stranu zvlášť.

- Je-li velikost skenování větší než odesílaná velikost, dojde k chybě při odesílání.
- Nelze zadat měřítko, ani použít funkci nastavení rotace odesílání.

## Ovládání

Položte kartu na sklo pro dokumenty lícem dolů.

- SKLO PRO DOKUMENTY

Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Kopie karty].
Klepněte na klávesu [Zap.] a zadejte požadovanou velikost originálu.

- Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku a pak je pomocí číselných kláves zadejte.
- Chcete-li rychle nastavit velikost, zadejte nejdříve číselnými klávesami hodnotu blízko požadovaného měřítka a poté ji upravte klávesami [-] a [+].

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit obraz na základě zadané velikosti originálu tak, aby se vešel na papír, stiskněte klávesu [Přizp. velikost odeslání].
- Po volbě funkce kopie karty klepněte na klávesu [Originál] na základní obrazovce a změňte velikost skenování nebo velikost odesílání. V tomto případě se po klepnutí na klávesu velikosti skenování objeví obrazovka tohoto kroku. Postup nastavení odesílané velikosti najdete v části ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU.

Zrušení nastavení funkce kopie karty:
Klepněte na klávesu [Vypnuto].
Klepněte na klávesu [Start] a naskenujte přední stranu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.
Vložte kartu lícem nahoru na sklo pro dokumenty, klepněte na klávesu [Start] a naskenujte zadní stranu.
Před skenováním zadní části karty klepněte na dotykovém panelu na klávesu [Změnit nastav.]. Tím změníte expozici.
Klepněte na klávesu [Konec čtení].
Budete-li pokračovat ve skenování přední strany karty, můžete klepnutím na klávesu [Změnit nastav.] změnit expozici, rozlišení, velikosti skenování a velikost odeslání.
Na začátek stránky