# NASTAVENÍ PROTOKOLU

Zvolte obecná nastavení sítě.
Lze nastavit informace o stavu TCP/IP, NetWare, EtherTalk a NetBIOS.
TCP/IP
Nastavení TCP/IP
TCP/IP
Pro použití přístroje v síti TCP/IP musí být toto nastavení zapnuto.
Nastavení IPv4
Když používáte přístroj v TCP/IP (IPv4) síti, použijte toto nastavení na nakonfigurování IP adresy přístroje.
DHCP/BOOTP
Toto nastavení použijte, chcete-li získat adresu IP automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol). Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné ručně zadávat adresu IP.
Je-li použit protokol DHCP/BOOTP, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.
Je-li přístroj používán v síti TCP/IP, nezapomeňte níže zapnout volbu "Povolit TCP/IP".
RARP
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít protokol RARP.
Adresa IPv4
Zadejte IP adresu přístroje.
Maska podsítě
Zadejte masku IP podsítě.
Výchozí brána
Zadejte adresu výchozí brány.
Nastavení IPv6
Používáte-li přístroj v síti TCP/IP (IPv6), použijte toto nastavení pro nakonfigurování IP adresy přístroje.
IPv6
Aktivujte toto nastavení.
DHCPv6
Díky tomuto nastavení bude adresa IP získána automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné ručně zadávat adresu IP.
Ručně zadaná adresa / Délka předpony
Zadejte IP adresu a délku předpony (0 až 128) přístroje.
Výchozí brána
Výchozí brána

- Je-li použito DHCPv6, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.

- Je-li přístroj používán na síti TCP/IP, nezapomeňte níže zapnout volbu Povolit TCP/IP.
- V prostředí s IPv6 lze přístroj použít s protokolem LPD nebo IPP.

Příkaz Ping
Kontroluje, zda přístroj komunikuje s počítačem v síti.
Zadejte IP adresu požadovaného počítače a klepněte na klávesu [Provést]. Zobrazí se zpráva signalizující odezvu počítače.
NetWare
Nastavení NetWare
NetWare
Pro použití přístroje v síti NetWare musí být toto nastavení zapnuto.
Typ rámce
Zvolte typ rámce.
Nastavení: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Provozní režim
Zvolte provozní režim.
Nastavení: PSERVER, RPRINTER
Název tiskárny
Zadejte název tiskárny.
Nastavení PSERVER
Název tiskového severu
Zadejte název tiskového serveru.
Přihlašovací heslo
Zadejte přihlašovací heslo.
Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo] na .
Interval kontroly
Zadejte interval kontroly úlohy.
Režim Bindery
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít režim Bindery.
Název souborového serveru 1–8
Zadejte název souborového serveru.
Strom NDS
Zadejte název stromu NDS.
Kontext NDS
Zadejte kontext NDS.
Nastavení RPRINTER
Název tiskového serveru 1–8
Zadejte název tiskového serveru.
Časový limit úlohy
Zadá časový limit úlohy.
EtherTalk
Nastavení EtherTalk
EtherTalk
Pro použití přístroje v síti EtherTalk musí být toto nastavení zapnuto.
Název zóny
Zadejte název zóny.
Název tiskárny
Zadejte název tiskárny.
NetBIOS
Konfigurace NetBIOS
NBT/WINS
Je-li přístroj používán v síti NetBIOS, musí být toto nastavení zapnuto.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ PŘÍSTROJEÍ.
Na začátek stránky