# SEŠÍVÁNÍ NEPROBÍHÁ (VČETNĚ SEŠÍVÁNÍ VAZBY)

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Objevila se zpráva uvádějící, že máte zkontrolovat sešívací jednotku? | Vyjměte zaseknuté svorky. - "ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ" v části "OPERACE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY REŽIMY"
Objevila se zpráva uvádějící, že máte přidat svorky? | Vyměňte kazetu se svorkami. Nezapomeňte vyjmout pouzdro na svorky. - "ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ" v části "OPERACE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY REŽIMY"
Je smíchán papír s různou šířkou? | Chcete-li sešívat různé velikosti papíru, použijte papír stejné šířky a zvolte nastavení [Stejná šířka]. Sešívání není možné, je-li smíchán papír s různou šířkou. Při kopírování zvolte pro nastavení [Originál s různou velikostí] v části [Další] možnost [Stejná šířka].
Je zde více listů, než kolik lze sešít najednou? | Maximální počet listů, které lze sešít, najdete v části „PARAMETRY“ ve Stručné příručce.
Je v tiskové úloze použita velikost papíru, která nelze sešívat? | Velikosti papírů, které lze sešít, najdete v části „PARAMETRY“ ve Stručné příručce.
Je v zásobníku vybraném v ovladači tiskárny nastaven typ papíru, který nelze sešívat? | Zkontrolujte nastavení typu papíru v přístroji a zvolte zásobník s papírem, který lze použít pro sešívání*. Klikněte na tlačítko [Detaily] v části [Volba papíru] v záložce [Volba papíru] v okně vlastností tiskárny a zkontrolujte nastavení typu papíru v každém zásobníku. * Nelze sešívat samolepky, štítkový papír, lesklý papír, transparentní fólie nebo obálky. Navíc nelze sešívat, je-li v typu uživatele vybrána možnost Vypnout sešití.
Byly funkce vypnuty administrátorem? | Poraďte se s administrátorem. Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení.

Na začátek stránky