# ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU INTERNET FAXU

## Přehled

Změňte formát souboru (typ souboru a režim komprese) pro odeslání naskenovaného obrazu v režimu Internet fax.
Formát souboru pro posílání internetového faxu je normálně nastaven na [TIFF-F]. Nepodporuje-li cílové zařízení pro internetový fax úplný režim (podporuje pouze jednoduchý režim), zvolte [TIFF-S].
Je-li vybrán formát [TIFF-S], je nastavení odesílání omezeno takto:

- Rozlišení: K dispozici jsou volby [200x100dpi] a [200x200dpi].
  Je-li vybrán formát [TIFF-S] po volbě rozlišení [200x400 dpi], [400x400 dpi] nebo [600x600 dpi], změní se rozlišení automaticky na [200x200 dpi].
- Velikost odeslání: Vždy A4R (8 1/2" x 11"R).
  Jestliže změníte velikost odeslání a pak zvolíte [TIFF-S], velikost odeslání se automaticky nastaví na A4R (8 1/2" x 11"R). Naskenujete-li velikost větší než A4 (8 1/2" x 11"), velikost se automaticky sníží na A4R (8-1/2" x 11"R). Zahrnete-li tento formát do odeslání oběžníku, obraz bude odeslán do všech cílů ve velikosti A4R (8 1/2" x 11"R).
- Ostatní: Vyberete-li nastavení měřítka a zadáte velikost originálu, nebude možné použít funkce skenu dvojstrany, kopie karty, 2 v 1, 4 v 1 a originálů s různou velikostí.

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Formát souboru].
Klepnutím na klávesu [TIFF-S] nebo [TIFF-F] zadáte formát souboru.
Jestliže jste zvolili [TIFF-F], vyberte režim komprese.
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
Na začátek stránky