# NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ

Lze nakonfigurovat nastavení funkcí odeslání obrazu (e-mail, Internet fax atd.).
Níže uvedení provozní nastavení se vztahuje ke všem funkcím odeslání obrazu.
Výchozí nastavení
Podržet nastavení po nějakou dobu po dokončení snímání.
Pomocí tohoto nastavení zachováte nastavení po dokončení skenování (až do aktivace režimu automatického vymazání).
Výchozí nastavení zobrazení
Vyberte některou z níže uvedených 5 základních obrazovek, které se zobrazí po klepnutí na klávesu [Odeslání obrazu] nebo na klávesu ([VYMAZAT VŠE]) na obrazovce režim odeslání obrazu.

- E-mail
- Síťová složka
- FTP/počítač
- Internet Fax
- Zadávání dat

Použít pouze adresy režimů odesílání
Když vyberete adresu z adresáře, jsou použity pouze adresy zobrazené v režimu zužování.
Kategorie, která má být zobrazena ve výchozím nastavení
Vyberte kategorii, která má být zobrazena ve výchozím nastavení.

- Žádné
- Časté použití
- Kategorie 1 až 32

Zvětšení adresáře
Zobrazí se seznam zvětšených adresářů.
Zobrazení všech typů adres bez ohledu na aktuálně zobrazený režim.
Je-li toto nastavení povoleno, zobrazí se všechny cíle bez ohledu na zobrazený režim.
Orientace obrazu
Nastaví výchozí orientaci obrazu.
Nastavení počátečního rozlišení
Pro výchozí rozlišení režimu běžného skenování, e-mailu, internetového faxu a faxu jsou k dispozici následující nastavení.
Obecný skener
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi,
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
E-mail
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi,
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Internet fax
200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi*, 200 x 400 dpi*,
400 x 400 dpi*, 600 x 600 dpi*
Po uložení použijte sadu rozlišení
Když je použit obraz uložený pomocí ukládání dokumentů, toto nastavení aplikuje nastavení rozlišení, které bylo uloženo s obrazem.
Výchozí nastavení expozice
Toto nastavení se používá pro nastavení výchozího stupně expozice pro skenování dokumentu v režimu odeslání obrazu. Zvolte možnosti [Auto] nebo [Manuální]. Je-li zvolena možnost [Manuální], lze nastavit expozici na jednu z pěti úrovní.
Výchozí typ obrazu originálu
Zvolte nejdříve typ originálu, aby bylo možné uskutečnit skenování v rozlišení vhodném pro originál (pouze v režimech skenování a skenování na paměťové USB zařízení).
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Text/Tištěné foto
- Text/Foto
- Text
- Foto
- Tištěné foto
- Mapa

Je-li expozice nastavena na možnost [Auto], nelze vybrat výchozí typ originálu.
Ostrost
Používá se ke zdůraznění obrysů obrazu a jejich zřetelného zobrazení pro skenování dokumentu v režimu odesílání obrazu. Lze nastavit kteroukoli z 5 úrovní.
Kontrast
Toto nastavení se používá pro nastavení kontrastu obrazu pro skenování dokumentu v režimu odeslání obrazu. Lze nastavit kteroukoli z 5 úrovní.
Odeslat stejný obraz jako v režimu Fax/I-Fax
To se používá k zapnutí nebo vypnutí výchozího nastavení. Povolením této funkce odešlete stejný obraz zároveň pomocí režimu faxu nebo režimu internetového faxu s jiným režimem.
Je-li tato funkce vypnuta, je na e-mail, FTP, počítač a do síťové složky odeslán obraz zadaný v jednotlivých nastaveních skenování.
Při volbě oběžníku nutno zadat další adresu
Tato funkce nutí uživatele před zadáním dalšího cíle během odesílání oběžníku klepnout na klávesu [Další adresa].
Je-li toto nastavení zapnuto, klávesu [Další adresa] nelze vynechat, ani když se další adresa zadává klávesou předvolby.
Pokud se uživatel pokusí zadat další adresu bez klepnutí na klávesu [Další adresa], ozve se dvojí varovné pípnutí a zadání bude odmítnuto.
Nastavení zvuku dokončení skenování
Nastaví zvuk dokončení skenování, který zazní po naskenování originálu.
Vypnout přepínání pořadí zobrazení
Vypne změnu pořadí zobrazování (pořadí podle vyhledávacího čísla, vzestupné, sestupné).
Jakmile je pořadí zobrazování nastaveno, už se nezmění. Po zapnutí tohoto nastavení se bude nadále používat pořadí zobrazení zvolené v okamžiku zapnutí tohoto nastavení.
Nastavení podržení pro přijatá tisková data
Tato funkce zadrží přijaté faxy a internetové faxy v paměti, aniž je vytiskne. Faxy lze tisknout po zadání hesla (výchozí nastavení výrobce: 0000) pomocí numerických kláves.
Heslo
Je-li zapnuta možnost [Nastavení podržení pro přijatá tisková data], zadejte heslo (4místné číslo).
Toto nastavení lze konfigurovat pouze tehdy, když nejsou v paměti přístroje žádná přijatá data (mimo dat v důvěrné schránce nebo v paměťové schránce vysílání oběžníku).
Výchozí ověřovací razítko
To se používá k zapnutí nebo vypnutí výchozího nastavení. Zapnutím této funkce vždy připojíte ověřovací razítko k originálu, který byl již naskenován pomocí automatického podavače dokumentů.
Nastavení šířky mazání
Používá se pro nastavení výchozí šířky mazání. Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") v krocích po 3 mm (1/8") pro mazání okrajů i středu.
Časově určený výstup přijatých dat
Tato funkce je k dispozici, je-li aktivní možnost Nastavení kontroly obrazu přijatých dat.
* Zobrazí se, je-li nainstalována rozšiřující sada telefaxu nebo rozšiřující modul internetového faxu. Je-li nastaven časově určený výstup přijatých dat na, je toto nastavení zobrazeno šedě.
Je-li položka "Změnit heslo" nebo "Podržet nastavení pro přijatá tisková data" nastaveno na, pole pro zadání hesla je zobrazeno šedě.
POVOLIT/ZAKÁZAT NASTAVENÍ
Nastavení zákazu registrace
Používá se pro zakázání ukládání cílů. Ukládání z přístroje, z režimu nastavení (webová verze) a z počítače lze zakázat samostatně.
Zakázat registraci místa určení z ovládacího panelu
Zakáže správu adres z přístroje.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- Skupina (přímé zadání)
- Skupina (adresář)
- Kontakty

Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Vypnout registraci cíle na webové stránce
Vypne ukládání cíle z režimu nastavení (webová verze).
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- Skupina (přímé zadání)
- Skupina (adresář)
- Individuální

Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Zablokovat registraci/smazání programu
Používá se pro zakázání mazání a změn nastavení odeslání obrazu uložených v programech úloh.
Zákaz registrace všech položek programu
Zakáže použití adresáře při uložení programu.
Vypnout registraci paměťové schránky
Vypne všechny typy registrace paměťové schránky.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:
Vyvolávání z paměti, Důvěrné, Přesměrování oběžníku (přímé zadání), Přesměrování oběžníku (adresář)
Vypnutí registrace cíle pomocí vyhledání globální adresy
Vypne správu adres z vyhledání globální adresy.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:
E-mail, Internet Fax, Fax
Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Vypnutí registrace pomocí nástroje Network Scanner Tool
Vypne správu adresy z nástroje Network Scanner Tools.
Tuto funkci použijte k potlačení ukládání dat jiného přístroje prostřednictvím příchozího směrování adresáře.
Zablokování přeposílání po síti
To zakáže příchozí směrování.
Nastavení zákazu přenosu
Tato nastavení se používají pro zablokování následujících operací odesílání.
Zakázat možnost [Znovu odeslat] v režimu odeslání obrazu
Zablokuje použití klávesy [Znovu odeslat] v základní obrazovce režimu odeslání obrazu.
Vypnout výběr z adresáře
Vypne výběr cílů z adresáře.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail
- FTP
- Počítač
- Síťová složka
- Internet fax (včetně přímého SMTP)

Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Smaže všechny výběry.
Vypnout přímé zadání
Vypne přímé zadání adresy cíle a ostatní.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail
- Síťová složka
- Internet fax (včetně přímého SMTP)

Zvolit vše: Zvolí všechny položky.
Vymazat zaškrtnuté: Vymaže všechny zaškrtnuté položky.
Zakázat odeslání PC-I-faxu
Zakáže odesílání PC-I-Faxu.
Nastavení vlastního čísla a jména
Uloží informace o odesílateli internetového faxu nebo faxu.
Registrace dat odesílatele
Slouží k uložení jména odesílatele pro fax a internetový fax, čísla odesílatele pro fax a adresy odesílatele pro internetový fax. Uložené jméno odesílatele a faxové číslo nebo adresa internetového odesílatele se vytiskne v záhlaví přijatého faxu.
Jméno odesílatele
Zadejte jméno odesílatele. Jako jméno odesílatele lze zadat maximálně 20 znaků.
Číslo faxu odesílatele
Nastaví číslo faxu odesílatele.
Chcete-li mezi jednotlivé číslice vložit pauzu, klepněte na klávesu [-].
Chcete-li mezi jednotlivé číslice vložit mezeru, klepněte na klávesu [Mezera].
Vlastní adresa pro I-fax
Zadejte výchozí adresu odesílatele (maximálně 56 znaků).
Registrace volby vlastního jména
Uloží jméno uživatele použité v nabídce Volba vlastního jména jiné funkce. Lze uložit až 18 jmen odesílatele.
Přidat nový
Uložte jméno odesílatele. Lze uložit maximálně 20 znaků.
Po zadání jména odesílatele klepněte na klávesu [Uložit].
Ke jménu odesílatele se automaticky přiřadí nejnižší nepoužité registrační číslo od 01 do 18. Toto číslo nelze změnit.
Seznam jmen odesílatelů
Zobrazí seznam uložených jmen odesílatelů.
Vyberte-li jméno odesílatele, je smazáno.
Na začátek stránky