# ODESLÁNÍ JEDNOHO OBRAZU DO VÍCE CÍLŮ(ODESLÁNÍ OBĚŽNÍKU)

## Přehled

Pomocí jediné operace odešlete stejný naskenovaný obraz do více cílů režimu skenování, internetového faxu a faxu.
Během jednoho odeslání oběžníku lze odeslat až na 500 cílů.
Pro účely odeslání oběžníku je výhodné si uložit cíle, které často používáte, například kontakty nebo skupiny.
V jednom kontaktu může být uloženo až 500 cílů. V případě odeslání oběžníku můžete jednoduše klepnout na klávesu kontaktu či skupiny a vyvolat tak více faxových čísel.
Faxy můžete odesílat také pomocí klávesy předvolby zaškrtnutím zaškrtávacího políčka [Nastavit na obvykle používanou adresu] () při registraci adres. Chcete-li dočasně určitý cíl z uložených adres odebrat, otevřete podrobnou potvrzovací obrazovku a cíl na obrazovce odeberte.
Odeslání je provedeno prostřednictvím adres skenování do FTP a skenování do síťové složky, bez hypertextových odkazů.

- Je-li originál barevný a barevný režim je nastaven na plnobarevný, originál se odešle jako Mono2 do cílů režimu internetového faxu a faxu. Dlouhý originál se také odešle jako Mono2.
- Chcete-li do všech cílů odeslat stejný obraz jako fax, klepněte na panelu akcí na klávesu [Poslat stejný obraz jako adresu faxu].

Registrace cílů v kontaktu či skupině:
V základní obrazovce nebo v obrazovce adresáře klepněte na panelu akcí na klávesu [Registrovat/editovat adresu] nebo klepněte na ikonu [Registrovat/editovat adresu v adresáři] na výchozí obrazovce. Další informace najdete v kapitole "UKLÁDÁNÍ ADRES PŘÍMÝM ZADÁNÍM" a "UKLÁDÁNÍ ADRES POMOCÍ VYHLEDÁNÍ GLOBÁLNÍ ADRESY" nebo "UKLÁDÁNÍ SKUPIN".

## Ovládání

Vložte originál.
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Zadejte všechny cíle.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

- Klávesy předvolby, které nelze použít pro odesílání oběžníku, jsou zobrazena šedě.
- Je-li v odesílání oběžníku zadána adresa funkce skenování do FTP nebo adresa síťové složky, neprovede se hyperlinkové odesílání e-mailu.

- Klepnutím na změníte typ doručení (Komu/Cc/Bcc).
- Je-li v režimu nastavení povolena možnost [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení ovládání] → [Výchozí nastavení] → [Při volbě oběžníku nutno zadat další adresu], klepněte před zadáním dalšího cíle na klávesu .
- Chcete-li do všech cílů odeslat stejný obraz (Mono2) jako fax, klepněte na panelu akcí na klávesu [Poslat stejný obraz jako adresu faxu].
- Chcete-li do všech cílů odeslat stejný obraz (Mono2) jako internetový fax, klepněte na panelu akcí na klávesu [Poslat stejný obraz jako adresu faxu].

Na panelu akcí klepněte na klávesu [Potvrdit adresu].
Potvrďte cíl.
Zrušení zadaného cíle:
Klepnutím na klávesu cíle, který si přejete zrušit, uvolníte výběr.
Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
  Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
  Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec čtení].
  Dokončení přenosu je indikováno pípnutím.

Na začátek stránky