# NASTAVENÍ KOPÍROVÁNÍ

Následující nastavení se týkají kopírování.
Výchozí nastavení, určená těmito nastaveními, se použijí pro všechny funkce přístroje (nejen pro kopírování).
Úprava expozice kopie
Upravuje úroveň expozice, když je pro expozici kopírování nastavena možnost [Auto].
Barva
Slouží k nastavení úrovně expozice kopírování v barevném režimu pro sklo pro dokumenty a pro automatický podavač dokumentů.
ČB
Slouží k nastavení úrovně expozice kopírování v černobílém režimu pro sklo pro dokumenty a pro automatický podavač dokumentů.
Nastavení otočení kopie
Jsou-li papír a originál umístěny v odlišné orientaci, otočí tato funkce automaticky obraz o 90 stupňů a umožní tak správné okopírování na papír.
Povolením nastavení otáčení kopie okopírujete velikost originálu A5 (5-1/2" x 8-1/2") na papír A5R (5-1/2" x 8-1/2"R).
Přidejte nebo změňte přednastavená měřítka
Přidejte dvě hodnoty předvolby měřítka zvětšení (101 % až 400 %) a dvě hodnoty předvolby měřítka zmenšení (25 % až 99 %).
V případě potřeby můžete změnit také předvolené měřítko.
Nelze měnit jiná než přidaná přednastavená měřítka.
Nastavení maximálního počtu kopií
Používá se pro nastavení maximální hodnoty, kterou lze zadat pro počet kopií (při souvislém kopírování). Lze zadat libovolné číslo v rozmezí 1 až 999.
Počáteční nastavení posunu okraje
Používá se k nastavení výchozího posunu okraje. Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 50 mm (2") v krocích 3 mm (1/8") jak pro přední, tak pro zadní stranu.
Nastavení šířky mazání
Používá se pro nastavení výchozí šířky mazání. Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") v krocích po 3 mm (1/8") pro mazání okrajů i středu.
Výchozí nastavení vícenásobného tisku
Ve výchozím nastavení nastavte vícenásobný tisk. U vícenásobného tisku nastavte grafickou úpravu stránky a zda si přejete přidat okraje, a pokud ano, zda mají být provedeny souvislou nebo tečkovanou čarou.
Nastavení kopie karty
Používá se k nastavení výchozí originální velikosti pro funkci kopie karty.
Zadejte hodnotu od 25 mm (1") do 216 mm (8-1/2") s krokem 3 mm (1/8") rozměrů X (horizontální) a Y (vertikální) originálu.
Přizpůsob. na stránku
Pomocí tohoto nastavení se klávesa [Přizpůsob na stránku] vždy objeví na obrazovce kopie karty.
Automatické sešívání vazby
Sešívání vazby proběhne automaticky při použití funkce zhotovení brožury.
Počáteční nastavení štítkové kopie
Ta slouží k nastavení výchozí šířky posunutí obrazu (šířky štítky) pro kopírování štítku.
Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") s krokem 3 mm (1/8").
Zablokovat registraci/smazání programu
Používá se pro zakázání mazání a změn nastavení kopírování uložených v programech úloh.
Vypnutí pomocného zásobníku pro duplexní kopii
Vypne použití pomocného zásobníku při vytváření oboustranných kopií.
Pomocný zásobník se často používá pro podávání listů samolepek, transparentní fólie a jiných speciálních médií, pro které je oboustranné kopírování zakázáno. Pokud se některé z těchto speciálních médií dostane do jednotky obracení papíru, může dojít k zaseknutí nebo poškození jednotky. Pokud se často používají speciální média, pro které je oboustranné kopírování zakázáno, doporučuje se zapnout toto nastavení.
Vypnutí automatické volby papíru
Vypne funkci automatické volby papíru.
Když je toto nastavení zapnuto, neprovede se automatická volba papíru, který má stejnou velikost jako originál na skle pro dokumenty nebo v automatickém podavači dokumentů.
Nastavení automatického výběru zásobníku podávajícího papír
Je-li nastavení povoleno a do zásobníku je vložen papír, když je přístroj v pohotovostním režimu v režimu kopírování, je tento zásobník automaticky zvolen.
Zablokování registrace vlastního obrazu
Vypne ukládání vlastního obrazu.
Zablokovat odesílání během kopírování
Vypne funkci odeslání obrazu v průběhu kopírování.
ČB režim skenování podavače dokumentů 600 dpi x 600 dpi
Umožňuje změnit rozlišení pro černobílé kopírování při použití automatického podavače dokumentů z 600 x 400 dpi na 600 x 600 dpi (režim vysoké kvality).
Je-li použit režim vysoké kvality, reprodukují se jemný tisk a tenké čáry mnohem ostřeji, rychlost skenování je však nižší.
Není-li nastaven režim vysoké kvality, musí být splněny následující podmínky, aby bylo možné skenovat při rozlišení 600 x 400 dpi a dosáhnout nejvyšší rychlosti.

- Měřítko kopírování musí být nastaveno na 100 %.
- Nevolte speciální režim, který změní měřítko.
- Nesmí být zapnut režim [Kopie z kopie].
- Nekopírujte černobíle pomocí klávesy [Barevné kopírování].

Rychlé černobílé snímání ze skla pro dokumenty
Umožňuje změnit rozlišení pro černobílé kopírování při použití skla pro dokumenty z 600 x 600 dpi na 600 x 300 dpi (režim vysoké rychlosti).
Je-li nastaven režim vysoké rychlosti, je čas pro zhotovení první kopie kratší, ale obraz na kopii nebude tak ostrý.
Není-li nastaven režim vysoké kvality, musí být splněny následující podmínky, aby bylo možné skenovat při rozlišení 600 x 300 dpi a dosáhnout nejvyšší rychlosti.

- Měřítko kopírování musí být nastaveno na 100 %.
- Nevolte speciální režim, který změní měřítko.
- Nesmí být zapnut režim [Kopie z kopie].
- Nekopírujte černobíle pomocí klávesy [Barevné kopírování].

Funkce automatického vymazání před kopírováním
Slouží k zapnutí funkce automatického vymazání v průběhu kopírování, i když úloha ještě není dokončena. Slouží k ochraně přístroje proti zdržení z důvodu nedokončené úlohy kopírování.
Na začátek stránky