# VOLBA NASTAVENÍ BAREV PODLE TYPU OBRAZU(ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ BAREV)

## Přehled

V ovladači tiskárny jsou přednastavená nastavení barev určená pro různá použití. Pro tyto typy obrázků je umožněn tisk užitím nejvhodnějších nastavení barev.
Pokročilá nastavení barev, například nastavení správy barev a rastru pro potlačení barevného tónu jsou také k dispozici pro potřeby tisku barevných obrazů.
Dostupná jsou následující nastavení správy barev.

Windows ICM*1: | Metoda správy barev v prostředí systému Windows
ColourSync: | Metoda správy barev v prostředí systému Macintosh
Profil zdroje: | Volí barevný profil, který bude použit pro zobrazení obrazů na obrazovce počítače.
Záměr vykreslování: | Standardní hodnota používaná při konverzi vyvážení barev obrazu zobrazeného na obrazovce počítače na vyvážení barev, které budou tisknuty přístrojem.
Výstupní profil: | Volí barevný profil pro tištěný obraz
Korekce CMYK*2: | Koriguje obraz tak, aby byly získány optimální výsledky při tisku obrazu CMYK.
Rastr: | Volí nejvhodnější způsob zpracování tištěného obrazu.
Neutrální šedá: | Určuje barevný toner použitý pro tisk šedých ploch.
Čistě černý tisk: | Tiskne pouze pomocí černého toneru.
Zachycení: | Zabraňuje zesvětlení na okraji barev.
Ostrost: | Vylepšuje nebo vyhlazuje obrys obrazu.
Černý přetisk*3: | Zabraňuje zesvětlení okrajů černého textu.
Profil vlastní simulace CMYK*3: | Nastavuje barvy tak, aby byl simulován tisk dosažený s procesními barvami použitými na tiskařských lisech.
Profil simulace*3: | Volí procesní barvy.

*1 Nelze zvolit při použití ovladače tiskárny PS v systému Windows Vista/Server 2008/7.
*2 Lze použít pouze při použití ovladače tiskárny PCL6.
*3 Lze použít pouze při použití ovladače tiskárny PS (Windows/Macintosh).

## Ovládání

Windows
Klikněte na záložku [Barva] a vyberte možnost [Typ obrazu].

- Standard: Data obsahující text, fotografie, grafy atd.
- Grafika: Data s velkým počtem schémat a obrázků
- Foto: Fotografická data nebo data s fotografiemi
- CAD: Data technických výkresů
- Skenování: Data nasnímaná skenerem
- Minimální rozdíl barev: Data tištěná barvami stejnými jako na obrazovce
- Vlastní: Data tištěná pomocí zvláštních nastavení

Klikněte na tlačítko [Pokročilá nastavení barev...] a zadejte nastavení.
Chcete-li nakonfigurovat správu barev pomocí Windows OS ICM, nastavte v kroku 1 typ originálu na [Vlastní]. Poté zaškrtněte políčko [Windows ICM] tak, aby se zobrazila značka zaškrtnutí .
Chcete-li nakonfigurovat profil zdroje a další podrobné úlohy správy barev, vyberte požadovaná nastavení v nabídkách.
Volbu Windows ICM nelze vybrat, používáte-li ovladač tiskárny PS v systémech Windows Vista/Server 2008/7.

Macintosh
Vyberte možnost [Color].
Vyberte možnost [Print Mode].
Chcete-li použít funkci správy barev v systému Mac OS, zaškrtněte pole [ColorSync] (zobrazí se značka zaškrtnutí ). V takovém případě nemůžete vybrat možnost Image Type.
Vyberte možnost [Image Type].

- Standard: Data obsahující text, fotografie, grafy atd.
- Grafika: Data s velkým počtem schémat a obrázků
- Foto: Fotografická data nebo data s fotografiemi
- CAD: Data technických výkresů
- Skenování: Data nasnímaná skenerem
- Minimální rozdíl barev: Data tištěná barvami stejnými jako na obrazovce
- Vlastní: Data tištěná pomocí zvláštních nastavení

- Když vyberete možnost [Custom], zvolte Neutral Grey.

Klikněte na tlačítko [Pokročilá nastavení barev...] a zadejte nastavení.
Pro konfiguraci nastavení správy barev zvolte z nabídek požadovaná nastavení. Chcete-li nastavit možnost simulace CMYK, zaškrtněte pole [CMYK Simulation] a zvolte požadované nastavení.

- V systému Mac OS X 10.5 až 10.5.8 nebo 10.6 až 10.6.8 nebo 10.7 až 10.7.2 klikněte na kartu [Pokročilá nastavení barev...] a konfigurujte rozšířená nastavení barev.

Na začátek stránky