# NASTAVENÍ INTERNETOVÉHO FAXU

Lze nastavit funkci internetového faxu.
Nastavení přijetí
Příjem Internet faxu
Zapne funkce přijímání internetového faxu.
Server POP3
Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru POP3.
Číslo portu
Zadejte číslo portu serveru POP3. Výchozí nastavení je port 110.
Ověření POP
Pro ověření serveru POP3 se použije protokol ověření (včetně APOP).
Uživatelské jméno
Zadejte uživatelské jméno. Pro příjem internetového faxu je třeba mít zřízen speciální uživatelský účet.
Heslo
Zadejte heslo.
Chcete-li změnit heslo, zaškrtněte pole [Změnit heslo] a zadejte nové heslo do textového pole.
Časový limit komunikace POP3
Zadejte časový limit komunikace se serverem POP3.
Nastavení intervalu kontroly příjmu
Zadejte cyklus potvrzení serveru POP3.
Povolit SSL
Umožňuje komunikaci POP přes SSL nebo komunikaci POP přes TLS prostřednictvím příkazu STLS. To vyžaduje, aby server podporoval komunikaci POP přes SSL nebo příkaz STLS.
Chcete-li povolit komunikaci POP přes SSL, zadejte do volby čísla portu komunikace POP přes SSL „Číslo portu“.
Chcete-li povolit komunikaci POP přes TLS, nastavte volbu „Číslo portu“ na stejné číslo portu jako běžnou komunikaci POP3.
Test připojení
Klepněte na tlačítko [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru POP3.
Výchozí nastavení
Nastavení vlastního názvu a adresy I-Faxu
Uložte do těchto voleb jméno odesílatele a adresu zdroje, které se použijí pro komunikaci prostřednictvím internetového faxu. Uložené jméno odesílatele a adresa zdroje se vytisknou v záhlaví přijatého faxu.
Jméno odesílatele
Zadejte výchozí jméno odesílatele.
Vlastní adresa pro I-fax
Zadejte výchozí adresu zdroje.
Nastavení přímého SMTP
Číslo portu (příjem)
Zadejte číslo portu příjmu pro komunikaci SMTP. Výchozí nastavení je port 25.
Časový limit
Zadejte časový limit.
Číslo portu (odeslání)
Zadejte číslo portu odesílání pro komunikaci SMTP. Výchozí nastavení je port 25.
Časový limit
Zadejte časový limit.
Na začátek stránky