# NASTAVENÍ FUNKCE DĚROVÁNÍ

## Přehled

Tato funkce děruje kopie a ukládá je do zásobníku. Pro děrování je možné vybrat velikost papíru A4, A3 (7-1/4" x 10-1/2"R až 11" x 17").
Pozice děrování můžete zobrazit na "OBRAZOVCE NÁHLEDU".

- Pro děrování papíru je vyžadován děrovací modul.
- Nelze použít velikost papíru A3W (12" x 18") ani speciální média, jako jsou například transparentní fólie a štítkový papír.
- Nelze používat děrování papíru spolu se sešíváním a překládáním papíru.

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Děrovat].
Klepněte na klávesu [Zap.].
Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

- Zvolením zaškrtávacího pole Odsazení zajistíte výstup roztříděných listů papíru do sad a jejich posunutí, aby je mohl uživatel rychle vyjmout z výstupního zásobníku.
- Chcete-li změnit výstupní zásobník, klepněte na klávesu [Výstupní zásobník] a pak vyberte cíl výstupu.

Na začátek stránky